	중랑소방서
수신	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	고장 소화용수시설 보수의뢰(긴급)

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서 관내 고장 소방용수가 발생되어 통보하오니, 소방시설물이 적기에 활용될 수 있도록 신속히 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 고장 소방용수시설(3개소)

연번	소화전 번호 (식별)	위 치	고장내용	사용 가부	설치지역	비고
1	3096호 (지하식)	중랑구 용마산로 118길 90 (망우동 147-17)	지하식 소화전 맨홀 뚜껑이 꽉 끼여 열리지 않음	사용 불가	주거지역
2	3002호 (지상식)	중랑구 용마산로118길 151 (망우동 101-9)	지상식 소화전 제수변 맨홀 뚜껑이 꽉 끼여 열리지 않음	사용불가	주거지역
3	3176호 (지상식)	중랑구 용마공원로8 (망우동 409-1 )	소화전 연결 배관 파손 몸통주위 물이 솟구침	사용불가	소방차 진입불가

※ 소방차 진입불가 지역 및 주거지역(인근소화전 고장)으로서 비상상황 발생 시 용수확보의

어려움이 발생할 우려가 있으므로 신속히 보수하여 주시기 바랍니다.

붙임: 고장소방용수시설 위치 및 사진 1부.  끝.

	중랑소방서장
담당자	서성원		대응총괄팀장	박성진		현장지휘대장	10/20 代박성진
협조자
시행	현장지휘대-7580	(		)	접수		(		)
우	131-872	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 현장지휘대	/
전화	02-3423-1384	/전송	02-3421-3911	/		/	대시민공개