위험예지훈련보고서- 10/20(야간)

도해번호		담당자	진압2대장	센터장	결재
32		배섭	이은종	10/20 류인엽
	펌프차에서 고압으로 수관에 물을 공급하고 있다.

○ 제1라운드 : 어떤 위험이 잠재하고 있는가. ○ 제2라운드 : 이것이 위험의 포인트다(핵심위험요인에 ○표하고 적색 밑줄)
번호		도해를 보고 현상파악을 한 후 위험요인을 기록한다.
1		고압의 방수로 수관이 터져 펌프조작대원이 부상을 당할 수 있다 . (○)
2		조작대원의 부주의로 수관이 연결되지 않은 방수구가 개방돼 주변에 있던 대원이 다칠 수 있다.
3		고압의 방수로 수관커플링 풀려 대원이 부상을 입을 수 있다.
4		바닥의 물기로 주변대원이 넘어져 다칠 우려가 있다.
5		수압조절을 급작스럽게 시행해 펌프에 무리가 갈 수 있다.
6
○ 제3라운드 : 당신이라면 어떻게 하겠는가?
◎표		실행 가능한 구체적 대책								★표
◎ ◎	1	방수압력은 서서히 올린다.								★
	2	방수구에 수관연결상태를 확인 후 방수한다.								★
	3	방수 시 적정수압을 유지한다.
◎	4	장비점검 시 수관의 커플링 이상유무를 꼼꼼히 확인한다.
	5
	6
○ 제4라운드 : 팀의 행동 목표를 설정하고 지적 확인을 1회한다.
팀의행동목표				방수 시 압력은 서서히 올리고,적정압력을 유지한다!
One Point(3회)				방수압력은 서서히!적정하게! 좋아!
Touch & Call 안전,안전,좋아.
팀NO			명 칭		리 더	서 기	보고자	발표자	기타멤버
송정2팀			송정2팀		위.이은종	사.배 섭	위.이상근	사.권순영	위.송범의 등5명