문서번호	시설관리과-23675
결재일자	2014.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
최경호	오준식	우종근		10/20 전영석
협 조

유량계 기전시설물 정비계획

2014. 10

남부수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

유량계 시설물 정비계획

본부 유량계 점검에 대비 자체점검을 실시한 결과 일부

정비․보수가 필요한 바 이를 조속히 수리하여 본부점검에

철저를 기하고자 함.

□ 추진근거

○『14년 유량계설비 유지관리 계획』(시설관리과-1170, 2014.1.17)

○『유량계 업무처리 지침 개정』(누수방지과-5137, 2014.9.2)

○『2014년 하반기 유량계유지관리 실태점검』(누수방지과-6339, 2014.10.14)

□ 유량계 현황

('14. 9월 기준)

구 분	합 계	구 역	중블록	가압장	배수지
합 계	55	7	27	10	11
초음파식	53	7	25	10	11
전자식	2		2

□ 정비대상

연번	대 상	위 치	내 역	비 고
1	NB-4	사당동 1043	압력계 고장
2	NBM-13	대방동 399-8	〃
3	NBM-20	인헌동 산3-8	〃
4	NB-8	이촌동 304-13	유선 통신방식으로 변경 필요	유량계 업무지침 개정에 의거
5	NBM-4	여의도동 18	안내현황판 필요
6	NBM-15	여의도동 62	〃
7	NBM-2	당산동 121-150	환기팬 고장	현장조치 완료 (10.14)
8	NBM-10	흑석동 211-47	〃	〃

□ 조치계획

○ 압력계(NB-4, NBM-13, 20)

- 우리사업소 ‘14년도 유량계 유지보수 용역업체(한국유체기술 대표 이토라)에

의뢰하여 교체 후 정산코자 함.

○ 통신(무선 → 유선)방식 변경(NB-8)

- 유량계 업무지침 개정(제3장 8절 마항)에 따라 유량 Data 전송이 원활하지

않는 지역의 무선CDMA 통신을 유선모뎀 통신으로 변경코자 함.

○ 안내 현황판(NBM-4, 15)

- 하천변(여의도 샛강)에 위치하여 여름철 유량계실 위치 파악이 어려운

유량계에 대해서는 금액이 소액이고, 종합광고물 전문 제작업체인

청림종합광고(대표 임승택)와 수의계약하여 안내현황판을 신속히 설치코자 함.

∙ 청림종합광고 : 서울시 강서구 화곡로 43길 24 (☎2691-8745)

□ 소요예산

○ 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 일반운영비, 사무관리비

○ 소요예산

- 압력계 ----------- 800천원

- 안내현황판 ------- 968천원

□ 점검사진

압력 미표출(NB-4, NBM-13, 20)	고장 환기팬 예비품으로 현장교체완료(NBM-2, 10)
유선방식으로 변경필요(NB-8)	유량계실 위치파악 힘듦(NBM-4, 15)	안내현황판 설치(안)[(NBM-4, 15)] (500*400*1500mm)

붙임 : 유량계 업무처리 지침(개정), 견적서 2부.  끝.