함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	강남구 언주로 107(개포동 654번지) 개포2차 현대아파트 입주자 대표 신웅범님
(경유)
제목	공사비 지원승인(개포2차 현대아파트, 558가구)

1. 서울시 상수도행정에 협조하여 주시는 귀 아파트에 감사드립니다.

2. 귀 아파트에서 신청하신 노후 공용배관 개량공사비 지원에 대하여 다음과 같이 승인되었음을 알려드립니다.

접수번호	주 소	성 명	건물현황			신청금액 (천원)	승인금액 (천원)
			용도	가구수	총전용면적 (㎡)
현장민원과- 15933	강남구 언주로 107(개포동 654번지) 개포2차 현대아파트	입주자대표 신웅범	아파트	558	75,535.1	124,190	62,095

가. 지원금액 : 일금62,095천원

나. 옥내급수관 개량공사는 건물 내ㆍ외부의 노후수도관을 전체 개량하시고 「수도법」 제18조의 기준에 적합한 자재를 사용하셔야 합니다.

다. 공사완료 후 전화(☎3146-2951~2955)로 검사요청(구비서류: 세금계산서, 공사사진, 하자보증서)을 하시기 바라며, 수도사업소에서 공사완공상태 검사후 공사비를 지원해드리겠습니다.

라. 공용배관 교체공사에 대한 관리 및 감독은 수요자가 직접하여야 하므로, 시공감리 등을 통하여 설계도서와 같게 시공될 수 있도록 관리 및 감독에 철저를 기하여 주시기 바라며, 부득이한 사유로 일부 미시공  등 당초 계약과 차이가 발생할시 수요자가 계약금액 변경을 하여야 하며, 변경금액에 따라 정산함을 알려드립니다.

마. 금번 설계도서에 미반영된 지하저수조(기계실1,)와 연결된 노후 소화전용 흡입배관을 교체 시공해야 공사비 지원가능하며 이에 따른 추가공사비는 귀 아파트에서 계약금액 변경을 하여야 하며, 변경금액에 따라 정산함을 알려드립니다.

바. 단수 공사 등으로 유입된 오수나 이물질 등 수돗물의 상태를 확인할 수 있고, 급수관에 유입된 적수 및 탁질수를 퇴수할 수 있도록 배수용 밸브(겸용 기능성 밸브 등)를 상수도 시설기준에 의거 설치하여야 합니다.(단, 배수밸브의 관경은 유입배관 1/2~1/4 정도입니다)

3. 앞으로도 우리 시 상수도 행정에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	김생수		현장민원과장	이수길		강남수도사업소장	10/20 김광식
협조자	★주무관	박문창
시행	현장민원과-16395	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	02-3146-2951	/전송	02-3146-2979	/		/	대시민공개