아리수품질확인제 수질검사 일보

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	신성균	조성관	10/20 이희세

아리수 품질확인제 관련 고객수도시설 점검과 수질검사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

2014.   10.   20

보고자  :  공업7급   성명 : 신 성 균

가. 검사일자 ; 2014.  10.  20

나. 배수지 청소후 수질검사 결과

연번	배수지 명	탁도 (NTU	잔류염소 (mg/L)	PH	철	판정	비고
1	능안(2지) 배수지	0.160	0.18	7.2	0.00	적합	비약품

끝.