문서번호	급수운영과-24960
결재일자	2014.10.20.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이일로		10/20 조면행
협조
	주무관		김용호

시설물 점검결과 조치계획 보고

[2014-10-13(노후밸브정비등)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

강서수도사업소

(급수운영과)

명에 의하여 양천구관내 상수도시설물을 현장조사하고 아래와 같은 사항이 발생되어 정비코자 보고합니다.

2014. 10. 17

보고자 : 지방시설주사보  이 일 로

□ 시설물 정비개요

○ 노후밸브  ⇒ 밸브 교체

○ 철개노후  ⇒ 철개 교체 등

○ 현장조사일 : 2014. 9. 20 ~ 10. 10

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치	시설물명	관경 (mm)	점검내용	조치계획	비고
1	신정동 1157-1	중간밸브	200	노후밸브및철개	밸브및철개교체
2	신정동 1157-28	분기밸브	150	노후밸브및철개	밸브및철개교체
3	신정동 1157-28	제수밸브		노후철개	철개교체
4	신정동 1157-14	제수밸브		노후철개	철개교체
5	신정동 1155-18	분기밸브	100	노후밸브및철개	밸브및철개교체
6	신정동 1155-19	분기밸브	150	노후밸브및철개	밸브및철개교체
7	신정동 1153-31	분기밸브	100	노후밸브및철개	밸브및철개교체
8	신정동 1152-4	제수밸브		노후철개	철개교체
9	신정동 1153-24	제수밸브		노후철개	철개교체
10	신정동 1151-15	분기밸브	150	노후밸브및철개	밸브및철개교체
11	신정동 1147-2	제수밸브		노후철개	철개교체
12	신정동 1150-3	분기밸브	100	노후밸브및철개	밸브및철개교체
13	신정동 1153-15	제수밸브		노후철개	철개교체
14	신정동 1153-5	제수밸브		노후철개	철개교체
15	신정동 1157-21	제수밸브		노후철개	철개교체

□ 조치의견

○ 상기와 같이 상수도시설물 정비하고자 『2014년 구로,양천구관내 상수도시설물 설치 및 소화전공사』 업체(융성건설 대표 하봉례)로 하여금 노후밸브 및 철개등을 교체하고자 작업지시코자 합니다.

- 공사개요 : 신정3동 1157-1 노후밸브 및 철개교체외 14개소

- 작업기간 : 2014. 10. 17 ~ 11. 10

- 소요예산 : 18,000천원(시설비)

따로붙임 : 위치도 1부(별도).  끝.