문서번호	산지방재과-10282
결재일자	2014.10.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		사면정비팀장	산지방재과장
문동일		정상모	10/22 정중곤
협조

우면산 산사태 복구공사(3공구) 하자검사 결과 보고

푸른도시국

(산지방재과)

우면산 산사태 복구공사(3공구) 하자검사 결과 보고

우면산 산사태 복구공사(3공구)에 대해 2014 하반기 하자검사를 실시하고 다음과 같이 보고 드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 우면산 산사태 복구공사(3공구)

○ 공사기간 : 2011.12.22 ~ 2012.12.14

○ 사업내역

구분	위 치	규 모	공사비 (단위:천원)	시공사
3공구	생태연못, 형촌마을	8ha	3,445,478	산림토목사업소 남부지소(안동)

○ 감 리 사 : 숲산사산림기술사사무소

○ 설 계 사 : 산림조합중앙회 엔지니어링사업본부

○ 하자기간 : 준공검사일로부터 공종별 2~7년

공 종 별	하자보증년수	비고
	3공구 (2012.10.31 준공)
Con'c사방댐, 역T형, 중력식	'12.11.01~'19.10.31(7년)
구조물공	'12.11.01~'17.10.31(5년)
조경공	'12.11.01~'14.10.31(2년)	금년 하반기 하자기한 만료

□ 하자검사 결과

○ 검사기간 : 2014. 10. 10 ~ 10. 16 (기간 중 3일)

○ 검 사 자 : 녹지7급 김계영, 녹지7급 문동일

○ 검사내용

- 녹화공사 수목 고사, 파종, 새심기, 초화류 활착 및 생육상태 여부

- 사방댐 및 구조물 등 사방시설물의 훼손, 세굴 등 하자여부 등

○ 검사결과

- 하자내역

구분	위 치	하 자 내 역
		공 종	규 격	수 량	상 태
3공구	생태공원③호지	진입로 전떼붙임	㎡	400㎡	고사 (세굴)
		산딸나무	본	1주	생육부진
		줄사철	1m×1m	100㎡	생육부진 및 고사
		영산홍	H0.3*W0.3	100주	고사

- 하자사진 : 붙임 참조

- 기타의견

ㆍ 사방댐 등 사방시설물은 이상없음.

ㆍ 사방시설 녹화지역에 칡넝쿨, 환삼덩굴, 댕댕이덩굴 등이 자라 생육 저해.

⇒ ‘14.11월까지 운영하는 산사태 현장예방단 활용 정비

□ 행정사항

○ 조경공사는 금년 하반기 하자담보 책임기간(2년) 만료

○ 하자사항에 대하여 ’14. 10. 30일까지 하자보수토록 시공사에 통보.

따로붙임 : 하자현황사진 1부.  끝.