이설공사 자재점검 결과보고

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
박용석	유인행	10/22 조면행
협 조

문서번호 :	급수운영과-25238

상수도관 이설공사에 따른 수도용 자재 사용 점검하고 그 결과를 아래와 같이 복명 합니다.

2014.  10. 22.

보고자 : 시설7급  성명 : 박용석

현  황

가. 점검대상 : 신월빗물저류배수시설 공사구간내 상수도 이설공사

나. 점검일시 : ‘14. 10. 22(수) 12:00

다. 점 검 자 : 박용석외 5명(감리단 합동점검)

라. 점검내용 : 자재 품질관리 상태, 적정자재 사용여부 등

점검 결과

구분	점검내용		점검 결과	조치사항
품질관리 상태	자재 품질 상태		자재 품질 상태 양호함
적정자재 사용여부	주요 공급원 승인자재 사용여부		공급원 승인 및 물에 접하는 자재 KC인증 자재 사용으로 이상없음 (현장에서 거래명세표 확인)	-
	자재명	제조회사		-
	닥타일주철 직관	신안주철(주)
	닥타일주철 이형관	세창주철외 1개사
	공기변(밸브류)	삼진정밀(주)
	수도용 고무링	(주)남호특수고무

- 상기 공사건에 대한 자재 점검 결과

ㆍ자재별 인증마크는 수도법 제14조에 의거 부착되어 있으며 자재 품질

관리 상태는 양호하여 상수도 공사용 자재 사용에 적합함.

따로붙임 : 거래명세표 각 1부.  끝.