문서번호	시설관리과-28272
결재일자	2014.10.23.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
시설관리팀장	주무관	시설관리과장
최명익	한상근	10/23 나태산

급 수 공 사 일 일 결 산 보 고

(2014.10.22)

중부수도사업소

시설관리과

☐ 2014년 10월 22일 수요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
***	성북구 관내 수탁급수공사	1. ********* (신설53) -분기:ssp50*25편락 철거후 ssp50*30설치 -관부설:ssp50*0.5m ssp30*2m -보호통설치:30*1 계량기설치:30*1.15*8 2. *********(신설) -새들분기:200*30 관부설:ssp30*48m -보호통설치:30*1 계량기설치:30*1 3. ********** (개량65) -보호통교체:15*1 관부설:ssp20*2.5m -밸브설치:20mm
***	종로구 관내 수탁급수공사	1.***********(계량기이설) - 구 경 : 15mm - 이설위치 선정 - 추후이설예정 2. ********(확대) - SSP관부설 : 40*4.0m - 보호통설치 : 40*1 *분기점 확인불가로 명일 시공 예정 ( 야 간 ) 1. ***************관개량구간 인입관연결 -******** : 150/20 * L=1.0m -*********: 100*2.0m:지상소화전재설치 -******** : 100*0.6m:지상소화전 재설치 -******** : 150/20 * L=3.5m -******** : 150/20 * L=4.0m

-끝-