문서번호	환경보전과-2881
결재일자	2014.10.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경보전과장	서부공원녹지사업소장
구자일	이재덕	박웅빈	10/24 안해칠
협 조

(2014년 10월분)

난지연못 및 난지천 수질분석 결과보고

2014. 10.

서부공원녹지사업소

(환경보전과)

(2014년 10월분)

난지연못 및 난지천 수질분석 결과보고

Ⅰ		추진근거

2014년 난지연못 및 난지천 수질관리 계획{환경보전과-259호(2014.1.22.)}

Ⅱ		결과요약

난지연못 수질등급 : Ⅰb (좋음)

BOD : 1.8㎎/L(Ⅰb등급, 9월분)  → 1.5㎎/L(Ⅰb등급, 10월분)

부유물질(㎎/L) : 5.6㎎/L(9월분) ⇒ 8.0㎎/L(10월분) 증가

클로로필-a : 32.3㎎/㎥(9월분) → 48.6㎎/㎥(10월분) 증가

난지천 수질등급 : Ⅰa (매우좋음)

BOD : 0.5㎎/L(9월분) → 0.6㎎/L(10월분)

대장균군 : 4,000군수/100mL(9월분) → 3,000군수/100mL(10월분) 감소

Ⅲ		난지연못 수질현황

측정항목 : BOD 등 8개 항목

측정주기 : 월 1회(분석기관 : 서울특별시 보건환경연구원)

의 뢰 일 : 2014. 10. 01.

목표수질

군 별	COD (이하)	DO (이상)	SS (이하)	클로로필-ａ (이하)	대장균군 (이하)
제1군	10	5.0	5	10	1,000

※ 목표수질 근거 : 공원연못 수질개선 방안 연구(2003.03. 서울특별시)

수질결과 분석

“공원연못 수질개선 방안 연구”규정 목표수질 초과 (유출부 기준)

- 클로로필-a : 32.3mg/m3(9월분) ⇒ 48.6mg/m3(10월분) 증가

- 부유물질(㎎/L) : 5.6㎎/L(9월분) ⇒ 8.0㎎/L(10월분) 증가

수질측정결과

(단위 : ㎎/ℓ)

구분	구 분		BOD	COD	SS	T-N	T-P	분원성 대장균군 (/100mL)	총대장균군 (/100mL)	chlorophyll-a (mg/m3)
유입부	9월	측정결과	0.9	3.6	7.2	2.9	0.023	370	1,400	15.1
		등 급	매우좋음	약간좋음	보통	매우나쁨	약간좋음	보통	보통	보통
	10월
		측정결과	0.7	2.3	3.6	2.2	0.014	400	0	36.8
		등 급	매우좋음	좋음	좋음	매우나쁨	좋음	보통	매우좋음	나쁨
유출부
	9월
		측정결과	1.8	6.2	5.6	0.8	0.013	520	100	32.3
		등 급	좋음	약간나쁨	보통	약간나쁨	좋음	보통	좋음	약간나쁨
	10월
		측정결과	1.5	4.1	8.0	1.6	0.021	350	40	48.6
		등 급	Ⅰb	보통	보통	나쁨	약간좋음	보통	매우좋음	나쁨

※ 환경(등급)기준 : 환경정책기본법 시행령 제2조(호소, 생활환경기준)

Ⅳ		난지천 수질현황

측정항목 : BOD 등 6개 항목

측정주기 : 월 1회(분석기관 : 서울특별시 보건환경연구원)

의 뢰 일 : 2014. 10. 01.

수질측정결과

(단위 : ㎎/ℓ)

구분	구 분		BOD	COD	SS	T-P	T-N	분원성 대장균군 (/100mL)	총대장균군 (/100mL)
상부	9월	측정결과	2.5	6.0	15.2	1.3	0.030	20	8,000
		등 급	약간좋음	보통	매우좋음	매우나쁨	-	좋음	보통
	10월	측정결과	1.2	3.5	14.8	1.9	0.131	60	1,200
		등 급	약간좋음	보통	매우좋음	매우나쁨	-	좋음	보통
하부	9월	측정결과	0.5	3.8	1.2	1.0	0.031	1,600	4,000
		등 급	매우좋음	좋음	매우좋음	매우나쁨	-	보통	보통
	10월	측정결과	0.6	3.1	2.0	1.3	0.024	60	3,000
		등 급	매우좋음	좋음	매우좋음	매우나쁨	-	보통	보통

※ 환경기준(등급) : 환경정책기본법 시행령 제2조(하천, 생활환경기준)

붙임 : 1. 시험성적서(10월분) 1부.

2. 난지연못, 난지천 수질현황 1부.  끝.