문서번호	급수운영과-25620
결재일자	2014.10.27.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이일로		10/27 조면행
협조
	주무관		김용호

시설물 점검결과 조치계획 보고[2014-10-27(노후밸브정비등)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

강서수도사업소

(급수운영과)

명에 의하여 양천구관내 상수도시설물을 현장조사하고 아래와 같은 사항이 발생되어 정비코자 보고합니다.

2014. 10. 27

보고자 : 지방시설주사보  이 일 로

□ 시설물 정비개요

○ 노후밸브  ⇒ 밸브 교체

○ 철개노후  ⇒ 철개 교체 등

○ 현장조사일 : 2014. 10. 15 ~ 10. 25

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치	시설물명	관경 (mm)	점검내용	조치계획	비고
1	신정4동 1004-6	분기밸브	150	노후밸브및철개	밸브및철개교체
2	신정4동 1002-7	제수밸브	100	노후밸브	가동형밸브교체
3	신정4동 1001-1	제수밸브		노후철개	철개교체
4	신정4동 989-1	제수밸브	80	노후밸브및철개	밸브및철개교체
5	신정4동 1000-1	분기밸브	80	노후밸브및철개	밸브및철개교체
6	신정4동 1012-9	제수밸브		노후철개	철개교체
7	신정4동 980-4	제수밸브	80	노후밸브및철개	밸브및철개교체
8	신정4동 974-9	분기밸브	80	노후밸브	가동형 밸브교체
9	신정4동 974-16	제수밸브	80	노후밸브및철개	밸브및철개교체
10	신정4동 959-13	제수밸브	80	노후밸브및철개	밸브및철개교체
11	신정4동 980-2	중간밸브		노후철개	철개교체
12	신정4동 957-11	제수밸브		노후철개	철개교체
13	신정4동 980-8	분기밸브	200	노후밸브및철개	밸브및철개교체
14	신정3동836-20 우리송어북동쪽	소화전	100	소화전 신설	지하식소화전설치	소방-9555
15	신정,신월배수지	유출밸브	800	배수지 청소시 유출밸브 지수조치	유출밸브지수작업

□ 조치의견

○ 상기와 같이 상수도시설물 정비하고자 『2014년 구로,양천구관내 상수도시설물 설치 및 소화전공사』 업체(융성건설 대표 하봉례)로 하여금 노후밸브 및 철개등을 교체하고자 작업지시코자 합니다.

- 공사개요 : 신정4동 1004-6 노후밸브 및 철개교체외 14개소

- 작업기간 : 2014. 10. 28 ~ 12. 10

- 소요예산 : 19,000천원(시설비)

따로붙임 : 위치도 1부(별도).  끝.