문서번호	시설관리과-28721
결재일자	2014.10.28.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
시설관리팀장	주무관	시설관리과장
최명익	한상근	10/28 나태산

급 수 공 사 일 일 결 산 보 고

(2014.10.27)

중부수도사업소

시설관리과

☐ 2014년 10월 27일 월요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
***	성북구 관내 수탁급수공사	1. ********************** -분기:DP200*150정자분기 -관부설:DPP150*8m -제수변설치:150(다용도) -대형계량기설치:150 2.************************ -새들분기:200*30 -관부설:ssp30*8m -보호통설치:30*1 - 계량기설치:30*1 3. ***************** -보호통교체:15*1 -관부설:ssp20*1m 4. ************** -보호통교체:15*1 -관부설:ssp20*1m -밸브설치:20mm
***	종로구 관내 수탁급수공사	1. ************* - SSP관부설 : 20*0.8m, 15*1.0m - 밸브설치 : 20*1, - 보호통교체 : 15*1 2. ************** - SSP관부설 : 25*2.5m, - 밸브설치 : 25*1, -보호통교체 : 25*1 3. ************* - SSP관부설 : 20*6.0m, - 새들분기 : 150/20*1, - 보호통설치 및 계량기재설치 : 15*1 4. *********** - 보호통뚜껑및 보온재교체 : 15*1 5. ************ - 보온재교체 : 20*1

-끝-