문서번호	물재생계획과-13830
결재일자	2014.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		하수정보팀장	물재생계획과장
유우열		이승원	10/28 최진석
협조

『2014년 하수도관리전산시스템 유지보수·기능개선 및 GIS DB 정확도 개선』용역

기성부분 검수계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

『2014년 하수도관리전산시스템 유지보수·기능개선 및 GIS DB 정확도 개선』용역

기성부분 검수 계획

하수도관리전산시스템유지보수·기능개선 및 GIS DB 정확도 개선용역』기성 부분에 대한 검수를 아래와 같이 실시하고자 함.

※ 재무과-47252(2014.10.27.) : 검사(수)원 지정 및 기성부분 검사(수)요청.

Ⅰ		용역개요

기    간 : 2014.3.31 ～ 2015.2.28

대    상 : 하수도관리전산시스템(응용 S/W 4종, GIS S/W, GIS DB)

내    용 : S/W 유지보수, 응용 S/W 개발,  GIS DB 정확도 개선

계약금액 : 금1,650,000,000원

계약업체 : (주)한국지중정보외 3개사

Ⅱ		과업내용

유지보수(하수도관리전산시스템 응용 S/W 및 GIS S/W)

○ 정기예방점검 및 수시 예방점검 실시

○ 장애처리 및 기술지원

○ 사용자 및 운영자 교육지원 등

수위정보관리시스템 개발

○ 수위계 대장관리, 수위계 그룹관리, 수위계측정보관리(연, 월, 일 자료 생성)

- 수위 모니터링관리(전지역, 개별, 그룹별 정보)

○ 자동문자전송시스템 연계 기능 개발

- SMS 대상자관리, 발송 Rule 관리, 장애 등 발송관리

○ 지도표출 기본기능 개발

- 지도 보기, 시설물 찾기, 종/횡단면도 보기 등 연결시설물 정보관리(처리구역, 배수구역, 맨홀 등 대장 조회, 검색 등)

○ 수위 및 강우분석관리

- 강우 및 수위 계측정보 조회, 수위 및 강우 최대값 검색, 시간대별 수위 및 강우검색 등

○ 기타

- 정보화 기획단(열린데이터광장) 수위데이터 대시민 서비스 제공

GIS DB 정확도 개선

○ GIS DB 갱신(300km)

- 4급 도시기준점 설치(340점)

- 맨홀의 정위치 절대(좌표)측량

- 맨홀, 하수관로 등 하수시설물 정위치 및 구조화 편집

- 수위계조사 및 수준측량

- 하수도관리전산시스템 하수시설물 GIS DB 서버 로딩

- 관리청·비관리청 하수시설물 GIS DB 데이터 검수 및 로딩 지원

Ⅲ		기성부분 검수 계획

검수대상 : 하수도관리전산시스템

- 부분준공 계획 금액 : 990,000,000원

- 부분준공 기준일자 : 2014.10.17

검수기간 : 2014.10.28 ~ 29(2일간)

검 수 자 : 하수정보팀장, 전산6급 유우열, 토목7급 홍광호, 전산8급 조순연

세부 검수내역

검 수 항 목	검 수 내 용	비 고
시스템 유지보수	․ 응용 S/W 유지보수 내역 확인 ․ GIS S/W 유지보수 내역 확인
수위정보관리시스템 개발	․ 수위계 상황판 개발내역 확인 ․ 수위모니터링(개별, 그룹) 개발내역 확인 ․ 자동문자전송시스템 연계 기능 개발내역 확인 ․ 지도표출 기본기능 개발내역 확인
GIS DB 정확도 개선	․ GIS DB 정확도 개선 (300km)중 기성부분 내역 확인

Ⅳ		향후 계획

기성 준공부분외 잔여 공정 2015.2.28.이전 완료. 끝.