문서번호	녹색에너지과-21166
결재일자	2014.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		전력관리팀장	녹색에너지과장
정춘용		代정춘용	10/28 권민
협조

「태양광 특수사업(랜드마크) 발굴」

검토회의 결과보고

2014.10.

기후환경본부

(녹색에너지과)

태양광 특수사업(랜드마크) 발굴 검토회의 결과보고

우리시 원전하나줄이기 2단계 사업『에너지 살림도시, 서울』종합계획에 의거, 도로·교량·공원·임대아파트 등 공공 시설물을 활용한 태양광 랜드마크 사업 발굴을 위해 다음과 같이 검토회의를 개최하고, 그 결과를 보고 함.

□ 회의 개요

੦ 일시 및 장소 : 2014. 10. 23.(목) 15:00 녹색에너지과

੦ 참석자 : 녹색에너지과장, 분야별 시설관리 담당팀장(과장) 등 9명

□ 주요 안건

੦ 분야별 주요 검토내용

[공통사항]

- 태양광 디자인 랜드마크화 고려사항

① 상징성 ② 장소성(접근성) ③ 독보적 조화성 ④ 효율성 ⑤ 안전성 등

[도로시설]

- 도로시설과(전용도로팀, 한강교량팀), 시설관리공단(태양광발전사업인수단)

· 도로시설(폐도, 방음벽, 옹벽, 법면 등), · 한강교량

※ 설치사례 벤치마킹 : 영국, 독일, 이탈리아 도로시설 태양광 참조

[공원시설]

- 공원녹지정책과(공원관리팀), 한강사업본부(기전설비1과)

· 공원 내 광장 등, · 한강시민공원

※ 설치사례 벤치마킹 : solar Tree 등 검토(스마트 기기 충전 등)

[상수도시설]

- 생산부(기전설비과)

· 정수장 등 기타 시설

※ 설치사례 벤치마킹 : 일본 고스즈메 정수장 태양광 시설(2012.02.시장님 일본방문)

[공동주택(임대아파트)]

- SH공사(임대관리본부 시설관리팀)

· 신축, 기존 아파트 미니태양광 설치 등

※ 설치사례 벤치마킹 : 아파트 미니태양광, 건물 외벽 태양광 등

□ 회의결과

੦ 부서별 검토의견 요약

부서별	주요 검토의견	비고
도로시설과 시설관리공단	○ 도로시설(폐도, 방음벽, 옹벽, 법면 등) ⇒ 서울시내에서 폐도에 설치할 공간은 없으며, 방음벽, 옹벽 시설 에는 태양광 설치 시, 구조안전 등 유지관리상 문제점으로 재검토 필요함. ○ 한강교량 ⇒ 교량상부에 태양광 설치 시, 교량 구조안전 검토 선행 및 유지관리에 어려움이 예상되어 설치관리 비용 상승 등으로 재검토 필요함. ○ 자동차전용도로(시설관리공단) ⇒ 강변북로 망원지하차도 상부 망원초록길 자전거도로 및 올림픽대로 청담공원 등에는 디자인 태양광 설치여건 가능함.
공원정책과 한강사업본부	○ 도시공원(공원정책과) ⇒ 공원시설과의 조화를 이룰 수 있는 솔라트리(Solar tree) 등 디자인 태양광 설치 검토 가능함.(추후 설치장소 선정 등 입지여건 검토) ○ 한강시민공원(한강사업본부) ⇒ 하천구역내에서 고정 구조물 설치 현행 법령상 불가(하천법 제33조) 및 여름철 한강공원 침수 등으로 인해 유지관리상 문제점으로 한강 공원내 태양광 설치가 부적합 함.
상수도사업본부	○ 상수도 정수장 등 ⇒ 정수센터에는 서울시에서 민간투자 태양광 발전시설 설치가 완료 되어 설치공간이 없으며, 뚝도 및 구의정수장 고도정수처리 및 현대화 시설 상부 공원조성 공간에 태양광 랜드마크 설치 검토 가능함.
SH공사 공동주택 (임대아파트)	○ 공동주택(임대아파트) ⇒ 임대주택(39㎡)의 발코니 난간 길이가 협소하여 미니태양광 등 설치공간이 부족하고, 임대아파트 관리기관(SH공사)에서 설치 관리를 하여야 하는데 태양광 설치가능 세대와 설치불가 세대간의 관리비 부담 불평등으로 인한 집단민원 예상됨.

□ 향후계획

੦ ‘15. 1. ~ 3. 현장조사 등 계획수립

੦ ‘15. 4. ~    디자인(안) 선정 및 시범설치 추진(3~4개소)

붙임 : 회의 참석자 명부  1부.  끝.