문서번호	시설관리과-28845
결재일자	2014.10.29.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
시설관리팀장	주무관	시설관리과장
최명익	한상근	10/29 나태산

급 수 공 사 일 일 결 산 보 고

(2014.10.28)

중부수도사업소

시설관리과

☐ 2014년 10월 28일 화요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
***	성북구 관내 수탁급수공사	1. ****************** -새들분기:150*30 -관부설:ssp30*3.5m -보호통설치:30*1 계량기설치:30*1 15*8 -구선폐쇄:새들잠금(150*20) 2개소 2.*************** -분기:ssp50*30T설치 -관부설:ssp30*3m -보호통설치:30*1 - 계량기설치:30*1 15*8 -구선폐쇄:ssp50*20T 철거후 맞이음(2개소) 3. ***************** -분기:ssp50*30T설치 -관부설:ssp30*5m -보호통설치:30*1 -계량기설치:30*1 15*8 -구선폐쇄:ssp50*20T철거후 맞이음 4. **************** -구경 : 15 -지침 :0119 -기물번호:058517 5 **************** -보호통교체:15*4 -관부설:ssp30*1m
***	종로구 관내 수탁급수공사	1. ***************** - 터파기후 공사취소 : 내부분리완료 2. ********** - 보온재교체 : 20*1, 3. *********** -보온재교체 : 20*1, 4. ************* - SSP관부설 : 20*1.0m, 15*1.0m - 밸브설치 : 20*1 - 보호통교체 : 15*1

-끝-