문서번호	교량보수과-3334
결재일자	2014.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	성동도로사업소장
김형섭		김종대	10/30 代홍영두
협 조

시민대표와 함께하는 성수대교 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

성동도로사업소

(교량보수과)

시민대표와 함께하는 성수대교 안전점검 결과 보고

우리사업소에서 유지관리하는 성수대교에 대하여 시의원 등 시민대표 및 지역주민과 함께 안전점검을 실시하고 그 결과 보고임.

Ⅰ		교량 현황

□ 교 량 명 : 성수대교

□ 소 재 지 : 성동구 성수동 ~ 강남구 압구정동(노선명 : 언주로)

□ 준공년도 : 1997. 8(복구 - 4차선), 2004. 12(확장 - 8차선)

□ 설계하중 : DB-24

□ 교량제원

□ 본    선 : 연장(1,160m), 폭(28~35m), 상부형식(Truss, Steel Plate Girder)

□ 북단램프 : 연장( 843m), 폭(7~10.5m), 상부형식(Steel Box Girder)

□ 남단램프 : 연장(2,082m), 폭(7~10.5m), 상부형식(Steel Box Girder, Steel Plate Girder)

	《교량연혁》
◈ 구 성수대교 - 연장 1,160m, 폭 19.4m(4차선), 설계하중 DB18ton, 총 사업비 11,620백만원으로 건설된 한강상 11번째 교량〔‘77.4.9~’79.10.15/동아건설산업(주)〕 ◈ 성수대교 붕괴사고 - 1994년 10월 21일 07:40분경 10번과 11번 교각 사이 Suspended Truss구간 48m가 붕괴되어 32명의 사망자와 17명의 부상자 발생 ◈ 복구교량 - 남․북 연결 본교량(4차선)을 1등교(DB-24)로 상향조정하여 총 사업비 75,206백만원 투입 건설〔‘95.4.20~’97.8.14/현대건설(주)〕 ◈ 확장교량 - 사업비 127,173백만원 투입 본선을 8차로로 확장하고 강변북로 및 올림픽대로 연결차로 건설〔‘98.12.31~’04.12.28/현대건설(주)〕

Ⅱ		점검 개요

□ 점검일시 : 2014. 10. 22(수)   14:00 ~ 16:00

□ 점검대상 : 성수대교 본선(MP8 ~ MP16)

□ 참 석 자 : 총 25명

□ 성중기 시의원, 신동욱·양승미 구의원, 지역주민 6명

□ 공무원 : 10명(사업소장 및 교량보수과장 외 8명)

□ 외부전문가 김영수 및 일상유지업체 : 5명

□ 집 결 지 : 남단 본교 MP16 아래 자전거도로 휴식처

□ 주차장소 : 남단 교각 하부(올림픽대로 공항방향 진행 중 성수대교 하부로 진입)

Ⅲ		점검동선

□ 집결지에서 교량현황 설명 → 본교 P12 수직점검구 이용 하부 진입 →

트러스 하부 점검(낙교방지턱 및 온라인시스템 설명) →

본교P8 수직점검구이용 상부 진출 →상부 보도 및 교면 점검 → 평가 및 종료

Ⅳ		점검결과

□ 시의원 및 구의원 의견

- 도로시설물 유지관리에 만전을 기하는 공무원에게 노고치하

- 점검시 외부전문가 적극 활용

- 중차량 통과로 인하여 시설물 손상되지 않도록 관리 철저

□ 기타 지적사항 없음

붙 임 : 1)성수대교 현장점검 사진 1부. 끝.