함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고 (서빙고)

1. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제15장 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』 와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 서빙고119안전센터에서 관리 운용중인 소방용수시설에 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

【고 장 내 용】

연번	구분	용수번호	위 치	고장내용	사용가부	요구사항
1	지상식	179호	용산구 이촌로 201 한가람아파트 202동 앞	제수변 및 스핀들 불량	사용불가 (출수불능)	보수요함
2	지상식	482호	용산구 녹사평대로11길 2-4 서호교회 앞	스핀들 마모	사용불가 (출수불능)	보수요함

붙임  소방용수시설 고장발생 보고서 각 1부.  끝.

	서빙고119안전센터장
담당자	한영호		3팀장	박재유		119안전센터장	10/30 박주상
협조자
시행	서빙고119안전센터-4915	(		)	접수		(		)
우	140-012	서울 용산구 서빙고동 122-6 (서빙고로67길7)	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-795-7119	/전송	02-796-1197	/	hgoon73@seoul.go.kr	/	대시민공개