문서번호	보도환경개선과-14927
결재일자	2014.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	보도정책팀장	보도환경개선과장	보도블록혁신단장
조성건	조재관	최동필	10/30 정유승

'인도10계명' 관련 보도 위 지하철환기구 외부전문가 안전점검 실시계획

2014. 10. 30.

보도블록혁신단

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 ■	(	건축구조기술사회	)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

'인도10계명' 관련 보도 위 지하철환기구

외부전문가 안전점검 실시계획

보도 위 지하철 환기구 낮추기사업의 보행 안전성에 대하여 외부전문가 특별점검을 실시하고자 함.

□ 점검개요

❍ 점검일시 : 2014. 10. 31. 금. (09:30~15:00)

❍ 점 검 자

- 보도블록혁신단장, 보도환경개선과장, 보도정책팀장

- 이도형 건축구조기술사회 부회장 (외부 전문가)

❍ 점검대상 : 4개소  ※ 지하철환기구 턱낮추기 시범사업 10개소 중 정비 완료 된 지하철 환기구

- 종로구 : 독립문역(서울메트로) 1개소

- 중  구 : 회현역 (서울메트로) 2개소

- 광진구 : 중곡역 (서울도시철도공사) 1개소

❍ 중점 점검사항

- 환기구 덮개(스틸그레이팅) 및 받침 구조체(콘크리트)이상유무

- 스틸그레이팅 지지철물(종,횡방향)지지 안전여부

□ 소요예산 : 외부전문가 점검비 150,000원

❍ 예산과목 : 보도환경개선과, 가로환경수준개선, 도로시설물관리,걷기편한행복거리 만들기, 일반운영비, 사무관리비

□ 조치계획 : 서울메트로,도시철도공사에 통보하여 긴급 안전조치 요구

□ 향후일정 : KT 및 한국전력공사의 환기구, 합동점검 실시(11월 4~6).끝.