함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	수도계량기 보호통 보온재 교체 철저

각 수도사업소장은 동절기 수도계량기 동파 방지를 위하여 시행하고 있는 보호통 보온재 교체 작업 시 아래사항을 철저히 준수하여 시행하고 주시고, 사업소별 미교체 물량에 대하여는 11월까지 정비를 완료하여 동파 예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 설치되는 보온재가 완벽하게 보온 역할을 할 수 있도록 보온재

보호통에 밀착시키고, 계량기 검침에 불편이 없도록 설치

○ 철거되는 기 스티로폼에 대해 회수 후 폐기물 처리 철저  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수급수,시설,(주)이준엔지니어링
★주무관	김형준		급수설비과장	代김형준		급수부장	10/31 代박기범
협조자
시행	급수설비과-6917	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 27-1 상수도사업본부	/
전화	02-3146-1474	/전송	02-3146-1429	/	doksule@seoul.go.kr	/	대시민공개