＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2014년 10월 30일 목요일						결재	근무자		반장		담 당				과 장
							박광현		김정환		이충기				10/31 이동신
기기별 시간별	벨트프레스 가동사항 점검표									근 무 자 명
	1호	2호	3호	4호	5호			6호		시간		구분		직명		성명
00～01시	*		*							00:00- 09:00		3조		기계6		염진록
01～02시	*		*
02～03시	*		*
										09:00- 18:00		1조		전기7		임재동
03～04시	*		*
04～05시	*		*
										18:00- 24:00		2조		전기7		박광현
05～06시	*		*
06～07시	*		*
										슬 러 지
07～08시	*		*
08～09시	*		*
										소화 인발량			3838(㎥)
09～10시	*		*
10～11시	*		*
11～12시	*		*
										원심 처리량			2531(㎥)
12～13시	*		*
13～14시	*		*
										오 니 케 익
14～15시	*		*
15～16시	*		*
										원심 생산량			276.160(톤)
16～17시	*		*
17～18시	*		*
										약 품
18～19시	*		*
19～20시	*		*
20～21시	*		*
										원심 사용량			400(kg)
21～22시	*		*
22～23시	*		*
										탈수기 총 가동시간(日)
23～24시	*		*
가동시간	0	24	0	24	24			24		4대 96시간

호수 기기명 시간별		1호	예비	2호		3호	예비			4호		5호		예비	6호	세척수 펌프(A)
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750		1750		1750				1750		1770			1770
	10:00	1750		1750		1750				1750		1770			1770
																A . B 계 열	S1
	15:00	1750		1750		1750				1750		1770			1770
																	S2
	21:00	1750		1750		1750				1750		1770			1770
																	1	24	24	24	24
약품펌프 (RPM)	03:00	1730		1730		1750				1750		1770			1770
																	2	28	28	28	28
	10:00	1730		1730		1750				1750		1770			1770
																	3	28	28	28	28
	15:00	1730		1730		1750				1750		1770			1770
																C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730		1730		1750				1750		1770			1770
																	S4
구분	A,B계열				C,D계열			구분	A,B계열				C,D계열
																	4	24	24	24	24
																	5	26	26	26	26
잡용수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.0			3.0			저 류 조 수 위 (M)	08시		4.2		4.1
																	S5
																	6	24	24	24	24
	16시	3.0			3.0				16시		4.1		4.0
																에어컴프레샤(kg/㎠)
	24시	3.0			3.0				24시		4.1		4.0
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
안전점검및작업내용	▶ 원심탈수기 2,4,5,6호 가동상태 및 콘베어동작상태,케잌배출상태,탈리액배출상태 점검 ▶ 콤프레샤 응축수탱크 드레인작업 및 동작상태 점검 ▶ 협작물분리기 주변청소 및 협작물 청소작업 ▶ 약품용해조 약품용해상태 및 저장조 약품수위상태,조작판넬 점검 및 청소작업
																1		7.0	7.0	7.0	7.0
																2
																저류조 교반기
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
																AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
																	2
																	3
																CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
																	5
																	6