문서번호	시설관리과-24629
결재일자	2014.10.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	시설관리과장
최광식		김대성	전결 10/31 우종근
협조

보 고 서

(영등포동6가 7,14번지 상수관로 사유대지 저촉)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

남부수도사업소

시설관리과

영등포동6가 7,14번지 신축공사 중 사유대지 저촉 상수관로 이설요청이 있어 이에 대한 검토보고임

▢ 개 요

○ 저촉위치 : 영등포구 영등포동6가 7번지 남동측 경계

○ 시 공 사 : CJ건설 위더스 신축공사 현장

○ 시공사 요구사항 : 상수관로 일부(D=300㎜, L=약4m) 저촉부분 이설요청

○ 관련근거 : CJ건설 제2014-건축-03호(2014.10.28.)

▢ 현 황

○ 보도에 매설된 상수관로가 기존 KT맨홀로 인하여 사유 대지쪽으로 우회

○ 상수도관의 매설위치는 평면상으로 보면 당시 현장에 설치된 도로경계석을 벗어나지 않은 것으로 보임

○ 시공사 의견 : 대한지적공사 측량결과에 따라 상수도관 대지 저촉 이설요청

▢ 해결방안 검토 및 문제점

○ KT맨홀 구체를 대지경계선에서 충분히 이격하여 KT맨홀과 대지경계선 사이로 상수관로 이설 : KT측에서 대지경계선 이상으로 구체를 줄이는 방안은 곤란함 토로

○ 상수관로를 차로쪽으로 우회하여 매설(KT맨홀 2기로 인하여 보도내에서 이설불가) : 영등포구청(도로과)의 굴착복구 허가를 사전 득하지 않은 사항으로 조속한 굴착복구 허가에 곤란함이 있으며 과다한 이설공사비용의 사전예산 확보가 되어있지않아 시행하기 어려움

○ 지하건축물 벽체 후퇴 : 시공사에서 곤란함 표명

▢ 담당자 의견

○ 우리사업소는 시공사의 의견을 수용하여 상수관로 이설코자하나 위와 같은 상황으로 즉시 조치는 곤란함을 통보코자하며

○ 추후 현장여건 등 변화시에도 원활히 해결할 수 있도록 꾸준히 대책을 강구 하겠음을 건축공사 시공사인 CJ건설(위더스 신축공사 현장)에 통보코자 합니다.

붙  임  :  위치도 및 현황사진 1부.  끝.