문서번호	도로시설과-19269
결재일자	2014.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	강구조물팀장	도로시설과장
이제택	박장규	11/03 이용심

2014년 10월 용접관련 품질 및 안전점검 결과 보고

2014. 11

도시안전실

(도로시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	도시기반시설본부	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 □

2014년 10월 용접관련 품질 및

안전점검 결과 보고

Ⅰ		강구조시설물 안전점검

10월 점검 : 5개 시설물  - 점검결과 : 안전에 영향이 있는 결함은 없음

연번	시설물명	관리부서	지 적 사 항
1	원효로 접속교	서부도로사업소 교량보수과	A1 노숙인 기거흔적 등 8건
2	가리봉철도고가	강서도로사업소 시설보수과	슬라브 누수로 강재거더 부식 등 12건
3	압구정고가 (진입L램프)	성동로사업소 교량보수과	LS2 D7구간 연결판 누수 및 부식 등 15건
4	압구정고가 (진출R램프)	성동로사업소 교량보수과	P1~P2 교량하부 차량추돌로 도장손상 등 5건
5	서강대교 (북단 접속교 A1~P8)	서부로사업소 교량보수과	P5~P6 종방향 신축이음 누수로 하부 부식 등 10건

추진현황[2000. 2. 1 ～ 2014. 10. 31]

구 분		검사건수	지적건수	종 결	미 결	종 결 율
합 계		821	818	786	32	종결/지적건수=96.0%
2014년	소 계	48	48	23	25
	10월	5	5	0	5
	전월까지	43	43	23	20
2000 ～ 2013년		773	770	763	7

※ 미조치 시설물 현황(마포대교 외 31개 시설물)

- 최근 점검한 시설물 및 사업소별 2014년 정비계획 수립하여 보수 예정

∙ 2014년 단일공사 및 일상유지보수공사에 반영토록 예산배정 계획수립시 강구조시설물 보수관련 예산을 자체 배정하여 정비토록 조치 함.

Ⅱ		강구조시설물 안전점검 및 정밀안전진단 용역상태 점검

대상 : 강구조시설물 133개 중 2014년도에 정밀안전진단 및 정밀점검 용역을 추진중인 시설물

구 분		한강교량	일반교량	고가차도	입체교차
합 계	133	19	50	48	16
동 부 도로사업소	14	4	6	3	1
서 부 도로사업소	30	4	12	14	0
남 부 도로사업소	25	4	6	15	0
북 부 도로사업소	13	0	5	5	3
성 동 도로사업소	26	4	12	3	7
강 서 도로사업소	25	3	9	8	5

- 2014년도 정밀안전진단 실시중인 시설물(12개 시설물)

① 홍제천고가        ② 동작대교         ③ 잠실대교

④ 탄천2고가         ⑤ 염천교           ⑥ 삼각지고가

⑦ 북부고가         ⑧ 아차산대교        ⑨ 자양고가

⑩ 신정교           ⑪ 오류철도고가      ⑫ 염창IC

- 14년도 정밀점검용역 시설물 약 40개 시설물

2014년 실시 예정인 강구조시설물 안전점검 및 정밀안전진단의 현장조사 일정에 맞추어 점검중임

주요 점검 내용

- 강구조 전문가 참여 여부 및 실 투입상태 확인

- 강구조시설물의 붕괴유발부재 등 주요부재 점검 누락여부

- 비파괴검사 주요부재 누락여부 확인 및 비파괴지도 작성 교육

- 안전점검 및 정밀안전진단 용역결과 적정성 검토

Ⅲ		공사장 품질 및 안전점검

대상 : 도시안전실 인수대상 시설물의 건설공사장 및 보수공사장

계	신규교량 및 시설물 설치 및 보수	제 작 장 (강교 및 철골)	기타, 사업소보수 공사장 등
16개 현장	5	5	6

10월 : 7회 점검으로 2건 지적사항 시정지시

① 응봉교확장및성능개선공사장 : 11월 점검예정

② 서빙고고가교및강변북로연결로개선공사(강교제작장) : 11월 점검예정

③ 용비교~행당중간도로개설공사

- 교량받침 용접사 기량시험 실시

- 1명 응시하여 1명 합격함

④ 강남순환도시고속도로7-2공구 : 11월 중 점검예정

⑤ 강남순환도시고속도로4공구

- 연결판 등 일부 녹 발생

- 도장 전 표면처리 미흡 등 지적하여 현장에서 즉시 조치 함

⑥ 강남순환도시고속도로7-1공구(강교제작장)

- 도면검토 내용 미반영(하부 멘홀 설치, 결로집수구 추가, Door 재질변경 등)

- 용접불량(언더컷)

- 강박스 내부로 배수관 통과에 대한 대책검토 등 3건 지적

⑦ 고척교확장공사 강교제작장 : 11월 가조립검사 예정. 끝.