문서번호	급수운영과-26063
결재일자	2014.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
황청연		김용호	11/03 조면행
협조

시설물 점검결과 조치계획 보고  (구로구 2014-9)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

강서수도사업소

급수운영과

명에 의하여 구로구 관내 상수도 시설물에 대한  점검 결과 아래와 같은 사항이 발생하여 조치코자 합니다.

2014. 10.

보고자 : 시설주사보  황 청 연

□ 정비방향

- 상수도 GIS DB 정확도 개선사업시 적출된 밸브실 정비(지리정보과-4296)

연번	위 치	시설물명	점 검 내 용	조 치 계 획	수량
9-1	구로구 고척동 250-109	제수변실(원형)	철개노후 및 토사적치	철개교체 및 토사제거	1
9-2	구로구 고척동 323	제수변실(원형)	철개노후 및 토사적치	철개교체 및 토사제거	1
9-3	구로구 고척동 241-112	제수변실(원형)	토 사적 치	토 사 제 거	1
9-4	구로구 고척동 241-371	제수변실(원형)	토 사적 치	토 사 제 거	1
9-5	구로구 고척동 241-88	제수변실(원형)	토 사적 치	토 사 제 거	1
9-6	구로구 고척동 241-299	제수변실(원형)	토 사적 치	토 사 제 거	1
9-7	구로구 고척동 241-257	제수변실(원형)	토 사적 치	토 사 제 거	1
9-8	구로구 고척동 241-291	제수변실(원형)	토 사적 치	토 사 제 거	1
9-9	구로구 고척동 250-28	제수변실(원형)	토 사적 치	토 사 제 거	1
9-10	구로구 고척동 337	제수변실(원형)	토 사적 치	토 사 제 거	1
9-11	구로구 고척동 287-35	제수변실(원형)	토 사적 치	토 사 제 거	1
9-12	구로구 고척동 224-9	제수변실(원형)	토 사적 치	토 사 제 거	1
9-13	구로구 고척동 218-6	제수변실(원형)	토 사적 치	토 사 제 거	1
9-14	구로구 고척동 218-16	제수변실(원형)	토 사적 치	토 사 제 거	1
9-15	구로구 고척동 253-1	제수변실(원형)	철개노후 및 토사적치	철개교체 및 토사제거	1
9-16	구로구 개봉동 115-32	제수변실(원형)	철개노후 및 토사적치	철개교체 및 토사제거	1
9-17	구로구 개봉동 116-23	제수변실(원형)	토 사적 치	토 사 제 거	1
9-18	구로구 고척동 253-14	제수변실(소형)	철개노후(소형)	변실정비 및 철개교체	1

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치	시설물명	점 검 내 용	조 치 계 획	수량
9-19	구로구 고척동 255	제수변실(사각)	제수변 노후 (사각)	변실 정비 및 재수변교체	1
9-20	구로구 개봉동 132-69	제수변실(소형)	철개노후(소형)	변실정비 및 철개교체	1
9-21	구로구 개봉동 127-18	제수변실(원형)	철개노후 및 토사적치	철개교체 및 토사제거	1
9-22	구로구 고척동 269-18	제수변실(원형)	철개노후 및 토사적치	철개교체 및 토사제거	1
9-23	구로구 고척동 269-18	제수변실(원형)	철개노후 및 토사적치	철개교체 및 토사제거	1
9-24	구로구 개봉동 137-21	제수변실(원형)	철개노후 및 토사적치	철개교체 및 토사제거	1
9-25	구로구 개봉동 132-12	제수변실(원형)	철개노후 및 토사적치	철개교체 및 토사제거	1
9-26	구로구 고척동 273-27	제수변실(원형)	토 사적 치	토 사 제 거	1
9-27	구로구 개봉동 457-1	제수변실(원형)	토 사적 치	토 사 제 거	1
9-28	구로구 개봉동 150-15	제수변실(원형)	토 사적 치	토 사 제 거	1

□ 조치의견

상기와 같이 시설물 점검결과 지적된 사항에 대하여 2014년 구로구 관내 상수도시설물 소화전 공사업체(융성건설(주) 대표 하봉례)로 하여 보수코자 작업지시하고자 합니다.

가. 공사개요 : 구로구 고척동 250-109호 제수변실 정비 외 27개소

나. 작업기간 : 2014. 11.2 ~ 2014. 12.1(30일간)

다. 소요예산 : 13,000천원(시설비)

따로붙임 : 위치도 1부(별도).  끝.