문서번호	시설관리과-3068
결재일자	2014.11.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리과장	시설부장	한강사업본부장
오상협	박희철	차광재	11/04 한국영
협 조
	총무부장		서영관
	운영부장		송대식
	공원부장		차광재
	총무과장		최대봉
	기획예산과장		박병현
	치수과장		김용제
	기전설비1과장		김남수
	기전설비2과장		신용철
	주무관		유충현

＇14/＇15 한강공원 제설대책 계획

2014. 10

한강사업본부

(시설부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

＇14/＇15 한강공원 제설대책 계획

겨울철 강설시 한강공원 제설구간(자전거도로, 산책로 등)에 신속하고 체계적인 제설작업을 실시하고자『‘14/‘15 한강공원 제설대책 계획』을 수립보고드림

Ⅰ		＇14/＇15 제설대책 개요

제설기간 : 2014.11.15 ~ 2015. 3.15 (4개월)

현    황 <별첨 4참고>

❍ 제설대상 범위 : 한강 11개 공원 (진․ 출입로 등 150개소, 도로 95㎞)

시설구분	진출․입로	경사로	진입계단	보행육교	엘리베이터	도로(자전거,차량)
규모	49개소	42개소	32개소	8개소	19개소	95㎞

❍ 제설 투입인력(안내센터) : 329명 (직원, 청원경찰, 환경미화원 등)

기본방향

❍ 한강공원내 친환경제설제 전면사용(과거 사용하던 제설소금 사용배제)

❍ 신속한 복구 및 시민불편 최소화를 원칙으로 작업순위 선정

❍ 응달, 상습 결빙구간 등에는 통행자제 등 안내표지로 안전사고 방지

❍ 위탁시설 주변은 수탁자 자체 제설작업 시행체계 확립

❍ 대설주의보(5cm 이상) 강설시 연간단가 업체 인력․장비 투입 작업시행 (유동적 투입)

최근 강설현황(5년간)

년 도 별	‘09/‘10	‘10/‘11	‘11/‘12	‘12/‘13	‘13/‘14
년강설량 (㎝)	67.3	38.2	13.4	53.7	29.6
일 최대강설량 (㎝)	25.8	9.4	6.2	9.0	5.8
강설일수 (일)	19	15	9	22	16
첫눈일자 (월/일)	‘09.12.25	‘10.11.28	‘11.12.21	‘12.12.3	‘13.12.11
비상근무 (회)	52	29	27	39	14

※ 2014년 겨울철 기후전망 (기상청) : 기온과 적설량은 평년과 비슷함 (약 40cm)

Ⅱ		제설대책본부 편성

본 부 장 (한강사업본부장)

통  제  관 (시설부장)

제 설 지 휘 반					행 정 반			확 인 점 검 반
시설관리과장			안 내 센 터		총 무 과 장			운 영 과 장
․ 상황실 운영 총괄 ․ 제설대책 지휘 등 ․ 장비,자재 지원 ․ 제설작업 점검			안내센터장		․ 행정, 인력 지원 ․ 근무실태 점검			․ 공원관리 및 안내센터장 지휘감독 ․ 제설 준비상태 점검 ․ 매점, 주차장 제설작업 확인
			․ 제설작업 실시 ․ 제설 상황 보고 ․ 매점, 주차장 등 제설작업 독려
5명			전직원		8명			8명

본부(시설부) 업무

❍ 제설대책 본부 운영 및 상황유지

❍ 제설작업 총괄 및 상황유지, 기상보고

❍ 제설작업 확인점검 및 제설자재 지원

안내센터 업무

❍ 자체 제설대책 세부 실시계획

❍ 관할공원 내 제설작업 실시 및 완료보고

Ⅲ		세 부 내 용

일반구역 제설작업 기준

❍ 제설작업 순서 : 공원이용시민의 불편 최소화를 원칙으로 작업순위 선정

- 1순위 : 차량 진 ․ 출입 경사로

- 2순위 : 자전거도로, 산책로, E/V, 나들목, 보행육교 등 진입로 주변

- 3순위 : 주차장, 매점 주변 등

❍ 단계별 상황에 따른 작업방법 및 근무기준

- 1단계 : 적설량 1~5cm 내외 (쓸어내기 + 밀어내기 + 제설제․모래 뿌리기 등)

- 2단계 : 적설량 5cm 이상 (장비 + 쓸어내기 + 밀어내기 + 제설제․모래 뿌리기 등)

- 3단계 : 적설량 10cm 이상 (장비+밀어내기 + 모래, 소금 뿌리기 등)

구 분	기상상황	근무기준	비 고
평 시	-일상예보 -강설확률 30%미만 또는 기온2℃ 이상	24시간 상황유지 (당직자)	문자전송
1단계	-강설예보 -적설량 1~5㎝내외 예보시	제설대책반 : 1명 안내센터 : 2명	“
2단계	-대설주의보 -적설량 5㎝이상 예보시	제설대책반 : 각 2명 안내센터 : 직원 1/2	“
3단계	-대설경보 -적설량 10㎝이상 예보시		필요시 전직원

❍ 폭설시 임차장비 및 용역인력 동원체계 구축 <적설량에 따라 유동적 투입>

- 장    비 : 각 공원별 스키로더 1대 (총11대, 최대동원 20대)

- 인    력 : 각 공원별 10명 (110명)

- 동원업체 :‘하천시설물 유지관리 및 개선공사 (연간단가)’ 시공사

위탁시설구역 제설작업 (위탁시설 담당부서별 관리)

❍ 시민활동지원과 : 자전거공원, 자전거대여점 주변 등

❍ 운    영    과 : 매점, 카페, 교량전망쉼터, E/V 주변 등

❍ 수 상 관 리 과 : 수상이용시설, 진입부 계단, 경사로 등

❍ 공 원 기 획 과 : 주차장, 테니스장, 캠핑장, 론볼장, 국궁장 주변 등

작업추진 방향 - 환경을 우선 고려한 친환경적 제설작업 시행

❍ 금년도부터 친환경제설제 전면도입(한강공원내 염화칼슘․제설소금 사용 배제)

❍ 인력 및 경운기에 의한 쓸어내기 및 밀어내기 원칙

❍ 계단부 및 경사로 등 취약구간 제설제 적정량 살포

❍ 초지 및 광장부 등 이용이 적은 구간은 제설제 사용 가능한 억제

장비․물품 구입

❍ 제설 물품 ․ 장비 확보

친환경제설제	제설함	넉가래	눈삽	철각삽	빗자루	안내 현수막	모래주머니
2,200포	4개	280개	230개	110개	330개	55개	2,200개

※ 경운기 제설삽날 고무판 및 제설안내판 필요시 추가 제작, 모래주머니 모래채움 및 비치는 안내센터별 자체 수행

❍ 소요예산 : 55백만원

- 제설물품․장비 구매 및 외부 제설장비 투입비용은 『하천시설물 유지관리 및 개선공사』예산의 사무관리비(25백만원) 및 시설비(30백만원)를 우선사용함 <※ 제설대책 별도 예산은 미확보>

행정사항

❍ 관련부서 협조사항

- 총무과 : 안내센터 단계별 근무 확인

- 수상관리과, 공원사업과 : 수상이용시설 주변 제설작업 확인

- 운영과 : 점검반 편성 강설시 공원별 순찰 제설작업 확인

- 시민활동지원과, 운영과, 공원기획과 : 위탁시설 주변 제설작업 확인

❍ 제설대책 근무자 초과수당 지급

- 제설대책 기간중 단계발령시 근무자는 최장 85시간까지 초과근무를 인정

(단계 해제 후에도 제설작업 완료시까지 근무시간을 인정함)

- 수당 지급 대상 : 제설지휘반, 행정반, 확인점검반 (총괄 과장 포함)

❍ 안내센터별 자체세부계획 수립 시행 : ‘14.11.05까지

❍ 안내센터 제설담당자 회의 :‘14. 11. 10(월) 14:00

첨부 : 1. 제설상황 보고체계.

2. 공원별 제설자재, 장비 확보현황.

3. 각 공원별 인력현황.

4. 공원별 제설대상 구간.

5. 제설대책 상황보고(착수-양식).

6. 제설대책 완료보고(완료-양식). 끝.

<별첨1>

제설상황 보고체계

본청 제설대책 상황실 ☎ 726 -2310～5 FAX 726 -2341～2
한강사업본부 당직실 일반 ☎ 461 - 0722 일반 ☎ 3780-0777(행 777, 778) FAX 3780 - 0779 시설관리과 ☎ 3780-0643,0647(행643,647) FAX 3780 - 0744
안내센터 ․ 광나루 ☎485-3091(행501) ․ 잠 실 ☎417-1348(행511) ․ 뚝 섬 ☎453-3028(행521) ․ 잠 원 ☎534-3263(행531) ․ 반 포 ☎591-5943(행541) ․ 이 촌 ☎796-2239(행551) ․ 여의도 ☎782-2895(행561) ․ 양 화 ☎2631-8290(행581) ․ 난 지 ☎306-0276(행611) ․ 망 원 ☎333-4125(행601) ․ 강 서 ☎2666-8290(행621)

<별첨2>

공원별 제설자재, 장비 확보현황

○ 모래주머니/제설함

(단위 : 포/개소)

계	광나루	잠 실	뚝 섬	잠 원	반 포	이 촌	여의도	양 화	망 원	난 지	강서
2,200 /165	200 /25	200 /10	200 /23	200 /11	200 /14	200 /12	200 /20	200 /12	200 /15	200 /15	200 /8

○ 친환경제설제(고상제설제)

(단위 : 포)

계	광나루	잠 실	뚝 섬	잠 원	반 포	이 촌	여의도	양 화	망 원	난 지	강서
2,200	150	150	150	200	400	150	200	150	200	200	250

○ 제설장비 및 도구

구 분	경운기	장착용 삽날	트럭	회전솔 제설기	넉가래	눈각삽	철각삽	빗자루
계	26	22	3	11	550	425	110	540
광나루	2	2	1	1	40	35	10	40
잠 실	2	2	0	1	40	30	10	50
뚝 섬	2	2	0	1	70	60	10	60
잠 원	3	2	0	1	45	40	10	45
반 포	2	2	1	1	55	30	10	60
이 촌	2	2	0	1	50	30	10	40
여의도	4	2	1	1	70	60	10	70
양 화	2	2	0	1	50	40	10	40
망 원	2	2	0	1	40	30	10	40
난 지	3	2	0	1	30	30	10	45
강 서	2	2	0	1	60	40	10	50

<별첨3>

각 공원별 인력 현황

구 분	전체	직 원	청 경	공익요원	환경원	시설 관리원	기 타
계	329	49	151	50	39	25	15
광나루	26	4	13	3	3	3	0
잠 실	29	4	13	5	6	1	0
뚝 섬	31	5	13	6	4	3	0
잠 원	26	4	13	3	4	2	0
반 포	23	5	13	2	0	3	0
이 촌	27	4	13	2	5	3	0
여의도	44	7	21	10	0	1	5
양 화	34	4	13	5	5	2	5
망 원	31	4	13	6	5	3	0
난 지	28	4	13	4	5	2	0
강 서	30	4	13	4	2	2	5

<별첨4>

공원별 제설대상 구간

공원명	구분	위치(구간)	규모(m)	수량 (개소)	비고
광나루	자전거도로 및 산책로	잠실철교~서울,하남시계	∙폭 6m, 연장 12,000m	1
	진출․입로	암사토끼굴(경사로/차도)	∙폭 6m, 연장 170m	11
		암사나들목(지하보도)	∙폭 6m, 연장 7m
		나루터길나들목(지하보도)	∙폭 6m, 연장 10m
		즈믄길나들목(지하보차도)	∙폭 12m, 연장 25m
		광진교 진입로(일방차도)	∙폭 6m, 연장 150m
		광진교(경사로/보도)	∙폭 4m, 연장 360m
		천호대교(계단/보도)	∙폭 2m, 연장 80m
		천호대교 하류(경사로/차도)	∙폭 6m, 연장 140m
		몽촌나들목(지하보도)	∙폭 6m, 연장 15m
		풍납나들목(지하보도)	∙폭 20m, 연장 7m
		풍남주차장(경사로/차도)	∙폭 6m, 연장 100m
	경사로	암사취수장 주변	∙폭 4m, 연장 1,700m	2
		자전거공원~광진교	∙폭 6m, 연장 200m
	계 단	안내센터 청사	∙폭 6m, 연장 40m	2
		천호대교 남단 교상계단(상․하류측)	∙폭 2m, 연장 100m
잠 실	자전거도로 및 산책로	성내천입구~영동대교	∙폭 6m, 연장 12,800m	1
	진출․입로	잠실대교(경사로/보도-상류)	∙폭 6m, 연장 36m	10
		잠실대교(경사로/보도-하류)	∙폭 6m, 연장 36m
		신천나들목	∙폭 10m, 연장 13m
		잠실철교 진입로	∙폭 3m, 연장 318m
		성내나들목(경사로)	∙폭 4m, 연장 96m
		성내나들목(계단)	∙폭 4m, 연장 18m
		잠실나들목(경사로)	∙폭 3.7m, 연장 96m
		잠실나들목(계단)	∙폭 4m, 연장 18m
		청담나들목(경사로)	∙폭 1.6m, 연장 118m
		청담나들목(계단)	∙폭 2m, 연장 18m
	계 단	잠실철교(2개소)	∙폭 1.5m, 연장 29m	3
		영동대교	∙폭 1.5m, 연장 125m
	경사로	올림픽대교 하류 나들목	∙폭 0.5m, 연장 102m	4
			∙폭 0.5m, 연장 125m
		잠실대교	∙폭 3m, 연장 152m
		영동대교	∙폭 1m, 연장 20m
	한강교량E/V	잠실대교 남단		1

공원명	구분	위치(구간)	규모(m)	수량 (개소)	비고
뚝 섬	자전거도로 및 산책로	중랑천교~구리시계	∙폭 2~4m, 연장 11,500m	2
	진출․입로	청담대교 상류(진출로)	∙폭 5m, 연장 30m	4
		청담대교 하류(진입로)
		윈드서핑클럽(진출로)
		윈드서핑클럽(진입로)
	경사로	낙천지하보차도	∙폭 5~8m, 연장 140m	5
		자양육갑문주변
		노유육갑문주변
		공원진입로(청담대교 상류)
		신자지하보차도주변
	계 단	광진교북단 상류	∙폭 3m, 연장 5m	1
	보도육교	구의동 보도육교	∙폭 4m, 연장 87m	1
	한강교량E/V	뚝섬공원 자벌래(4), 성수구름다리		5
잠 원	자전거도로 및 산책로	반포철탑~영동대교	∙폭 3m, 연장 5,400m	1
	진출․입로	테니스앞 88도로 진출로	∙폭 5m, 연장 100m	4
		한남대교하류 자전거 진출입로	∙폭 5m, 연장 100m
		강남나들목 88도로 진입로	∙폭 5m, 연장 50m
		성수대교 하류 88도로 진입로	∙폭 5m, 연장 50m
	경사로	철탑부근 자전거도로	∙폭 5m, 연장 50m	2
		잠원나들목	∙폭 5m, 연장 100m
	계 단	한남대교 전망카페 진입	∙폭 3m, 연장 50m	2
		동호대교 보행자계단	∙폭 3m, 연장 50m
	한강교량 E/V	한남대교 전망쉼터		2
		성수대교 자전거용
반 포	자전거도로	상류철탑~한강철교 - 구자전거도로	∙폭 4~5m, 연장 5,910m - 폭 4.5m, 연장 600m	2
	산책로․보행로	상류철탑~서래섬	∙폭 1.5~6m, 연장 7,920m	1
	진출․입로	상류철탑~서래나들목 -차량도로	∙폭 3.5~4m, 연장 700m - 폭 5.5m, 연장 830m	2
	경사로	안내센터나들목	∙폭 3m, 연장 100m	7
		서래나들목	∙폭 3m, 연장 90m
		한강현대Apt(113~114동)	∙폭 3m, 연장 150m
		한강현대Apt(109동)	∙폭 2m, 연장 45m
		한강대교 상류	∙폭 3.5m, 연장 65m
		한강대교 하류	∙폭 1.2m, 연장 75m
		노량대교	∙폭 5m, 연장 95m
	계 단	안내센터 나들목	∙폭 5m, 연장 30m	4
		서래나들목	∙폭 5m, 연장 25m
		한강현대Apt(113~114동)	∙폭 2m, 연장 40m
		한강대교 하류	∙폭 2m, 연장 35m

공원명	구분	위치(구간)	규모(m)	수량 (개소)	비고
이 촌	한강교량E/V	동작대교 남단		2
	자전거도로 및 산책로	욱천교~중랑천하류	∙폭 2~3m, 연장 10,200m	2
	진출․입로	한강축구장옆	∙폭 5m, 연장 300m	3
		인라인스케이트장옆
		서빙고건널목 주변
	경사로	옥수역 한강진입로	∙폭 4m, 연장 50m	1
	계 단	원효대교옆	∙폭 2m, 연장 200m	2
		동작대교
	보도육교	한강철교옆 2개소	∙폭 3m, 연장 200m	2
	한강교량E/V	한강대교(2)		3
		옥수역 (1)
여의도	자전거도로 및 산책로	여의도~샛강	∙폭 6m, 연장 16,600m	18
	진출․입로	마포주차장(2개소)	∙폭 6~9m, 연장 360m	6
		63빌딩앞
		엘림주차장
		파천교주차장
		성모병원앞
	경사로	서강대교하부	∙폭 4~6m, 연장 190m	4
		파라다이스앞
		63빌딩앞
		한강랜드주변
	계 단	안내센터	∙폭 7~40m, 연장 200m	7
		환경원관리실옆
		나루카페옆
		천상계단
		빛의카페옆
		수상무대
		이벤트광장
양 화	자전거도로 및 산책로	샛강~가양대교	∙폭 6m, 연장 5,900m	1
	진출․입로	88대로~성산주차장, 88대로~당산주차장	∙폭 5m, 연장 120m	2
	경사로	당산주차장~여의도샛강	∙폭 5m, 연장 130m	3
		88대로~성산대교하류
	계 단	양화대교 상.하류, 당산역 보행교	∙폭 1.5m, 연장 100m	3
	보도육교	당산․염창․염강나들목	∙폭 3.5m, 연장 150m	3
	한강교량E/V	양화대교 상․하류, 당산전철보행교		3

공원명	구분	위치(구간)	규모(m)	수량 (개소)	비고
망 원	자전거도로 및 산책로	홍제천~욱천	∙폭 4m, 연장 7,400m	1
	진출․입로	망원나들목 옆 강변북로 진출로	∙폭 4m, 연장 30m	3
		제1안내소 입구	∙폭 6m, 연장 200m
		절두산주차장	∙폭 5m, 연장 150m
	경사로	홍제천상류	∙폭 4m, 연장 20m	5
		상수나들목입구	∙폭 2m, 연장 20m
		봉원천변 접근로	∙폭 2m, 연장 50m
		강변삼성 스위트앞	∙폭 1.5m, 연장 150m
		욱천하류	∙폭 3m, 연장 10m
	계 단	만남의광장 나들목 입구	∙폭 3m, 연장 20m	5
		축구장뒤 성산나들목 입출구	∙폭 2m, 연장 40m
		양화대교 접근로	∙폭 1.5m, 연장 30m
		마포나들목	∙폭 2m, 연장 40m
		마포대교옆 접근로	∙폭 1.5m, 연장 15m
난 지	자전거도로 및 산책로	홍제교~향동천	∙폭 4m, 연장 12,000m	1
	진출․입로	캠핑장앞	∙폭 4m, 연장 40m	2
	경사로	캠핑장외6	∙폭 4m, 연장 500m	7
	계 단	월드컵대교램프	∙폭 4m, 연장 100m	1
	보도육교	중앙연결브릿지	∙폭 22m, 연장 220m	2
	한강교량 E/V	가양대교 북단, 난지공원(2)		3
강 서	자전거도로	가양대교~방화대교	∙폭 6m, 연장 3,400m	1
	산책로	생태공원	∙폭 2m, 연장 2,943m	1
	진출․입로	정곡나들목	∙폭 5m, 연장 100m	2
		개화나들목	∙폭 5m, 연장 145m
	경사로	구암나들목우측	∙폭 3m, 연장 160m	2
		신행주대교우측	∙폭 3m, 연장 120m
	계 단	구암나들목좌측	∙폭 3m, 연장 20m	2
		가양나들목	∙폭 3m, 연장 22m
	기 타	사무실앞 자동차도로 (개화나들목~행주대교)	∙폭 6m, 연장 1,900m	1

<별첨5>

제설대책 상황보고(착수)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(20  .   .    : 07:00시 현재)

1. 일기현황

구 분	금 일	내 일	비 고
날 씨
강설확률(%)
강 설 량(㎝)
기온(최고/최저)

2. 교통통제 지점

대 상 지 점	통 제 시 간	해제 예정시간	비 고

3. 제설 인력현황 (명)

계		일반직원	청원경찰	환 경 원	공익요원	기 타
금 회
누 계

4. 제설장비 및 자재 현황

장 비								자 재
경운기 (대)	트럭 (대)	제설기 (대)	리어카 (대)	눈 삽 (개)	철각삽 (개)	넉가래 (개)	빗자루 (개)	소금 (포)		모래 (포)
								금회사용	잔량	금회사용	잔량

5. 특기사항

◦

◦

○○ 안내센터장

<별첨6>

제설대책 상황보고(완료)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(20  .    .    : 00시 현재)

1. 인력․장비 투입 현황

○ 인 력 (명)

계	일반직원	청원경찰	환 경 원	공익요원	기 타

○ 장비 및 자재사용

장 비								자 재
경운기 (대)	트럭 (대)	제설기 (대)	리어카 (대)	눈각삽 (개)	철각삽 (개)	넉가래 (개)	빗자루 (개)	소금(포)		모래(포)
								금회사용	잔량	금회사용	잔량

2. 작업진행 현황

차량 진출입 경사로 (개소)		자동차 통과도로 (km)		경 사 로 (개소)		진입 계단 (개소)
설치개소	제설개소	대상구간	제설연장	설치개소	제설개소	설치개소	제설개소

자 전 거 도 로 (km)		산 책 로 (km)		청 사 주 변 (㎡)		기 타 (개소)
대상구간	제설연장	대상구간	제설연장	대상면적	제설면적	설치개소	제설개소

3. 기타사항

○

4. 제설작업 현황사진(완료)

차량도로 작업중	차량도로 작업후
자전거도로·산책로 작업중	자전거도로·산책로 작업후
진입로(계단, 경사로) 작업중	진입로(계단, 경사로) 작업후

○○ 안내센터장