함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	정수센터 건설현장 안전실태 점검결과(10.29)

1. 관련근거 : 행정관리과-3346(2014.6.25.) 시설공사 지역 안전순찰 계획

2. 위 관련근거에 의거 고도정수처리장 및 정수센터내 안전실태 점검 결과를 다음과 같이 통보하오니 해당 담당 주무관께서는 확인 및 조치하여 주시고 고도정수처리장 공사에 해당하는 사항은 감리단에서 확인 후 조치 결과를 제출해 주시기 바랍니다.

가. 안전실태 점검결과 보고시 소장님 지시사항

1) 감리단 : 고도정수처리장 준공식에 앞서 오존접촉지 벽체 금이 간 곳은 조속히 보수될 수 있도록 조치 바라며

2) 정수과 : 침전지 1계열 ~ 4계열 간 방충망이 찢어지거나 탈색된 곳은 교체하며

3) 보수과 : 센터內 고사목 제거 및 침전지 4계열 바닥이 깨져 있는 곳은 날씨가 추워지기 전에 보수가 될 수 있도록 조치바랍니다.

붙임 : 정수센터 건설현장 안전실태 점검결과(10.29) 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
수신자	강북정수장 고도정수처리시설 감리단장,정수과장,정수시설과장,원수관리과장
주무관	이용우		행정관리과장	김형규		강북아리수정수센터소장	11/04 박기석
협조자
시행	행정관리과-7536	(		)	접수		(		)
우	472-050	경기 남양주시 고산로171 (삼패동598)	/
전화	02)3146-5820	/전송	02)3146-5807	/	sunman531@seoul.go.kr	/	대시민공개