문서번호	시설관리과-29535
결재일자	2014.11.5.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
시설관리팀장	주무관	시설관리과장
최명익	한상근	11/05 나태산

급 수 공 사 일 일 결 산 보 고

(2014.11.04)

중부수도사업소

시설관리과

☐ 2014년 11월 04일 화요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
***	성북구 관내 수탁급수공사	1. ***************** -분기 : 150*100 부단수분기 -관부설:sspDPP100*3m -원형변실설치 : 25*1 2. **************** -새들분기:100*30 관부설:ssp30*4.5m -보호통설치:25*1 15*1 -계량기설치:25*1 15*6 -구선폐쇄:새들잠금(100*20) 3. *************** -보호통교체25*1 -관부설 : ssp25*1m 4. ************* -새들분기:200*25 -관부설 : ssp25*8m -보호통설치:25*1 -계량기설치:25*1 -구선폐쇄:새들잠금(150*20)
***	종로구 관내 수탁급수공사	1. *********** - SSP관부설 : 50*1.5m - 밸브설치 : 50 * 1 - 보호통교체 : 50 *1 - 계량기재설치 : 50 * 1 ( 야 간 ) 1. *************** - SSP관부설 : 직관 20*12m 주름관 20*11.5m, 15*1.5m - 밸브설치 : 20*1 - 보호통및 계량기설치 : 15*1

-끝-