	중랑소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생보고

1. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『15 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 우리119안전센터에서 관리 운용중인 소방용수시설에 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

용수번호 (식별)	위 치	고장원인, 내용	사용 가부	확인일, 확인자	비고
3283호 (지하식)	중랑구 면목동 96-37	소화전 노후로 인한 스핀들 잠금장치 부분 누수	사용가	2014.10.21. 확인자 : 소방위 우종군
3292호 (지하식)	중랑구 면목동 38	소화전 노후로 인한 스핀들 잠금장치 부분 누수	사용가	2014.10.21. 확인자 : 소방위 우종군
3494호 (지상식)	중랑구 면목동 56-4	소화전 몸통에서 스핀들 분리됨	사용불가	2014.10.24. 확인자 : 소방장 이희태

붙임 : 고장 발생 보고서 3부.  끝.

	망우119안전센터장
담당자	최인석		3팀장	조정락		센터장	11/05 임종호
협조자
시행	망우119안전센터-3685	(		)	접수		(		)
우	131-802	서울 중랑구 망우동 364-20 중랑구 용마산로 524	/
화	496-1191	/전송	432-0119	/	ismh616@seoul.go.kr	/	대시민공개