교통 자가통신망 일일 운영 일지 '14.11.4(화)

결재	담 당	팀 장	과 장
	조성준	최종선	11/05 이경순

일  자 : 2014년 11월 4일(화)

□ 통신망 센터시스템 및 현장장비

UTIS망	센터 서버	구 분					CPU					MEM						DISK			비 고
		운영서버 #1 (주서버)					32%					36%						9%			점검결과 정상 가동 중
		운영서버 #2					7%					41.3%						32%
		※ 정상 : 70%↓, 주의 : 70 ~ 85%, 위험 : 85%↑
	RSE	운용 수량		금일 접속 여부						장 애																정보 미수집 (1일이상)
				접속		미접속				선로단선				크레인작업요			상위국장애		장비 A/S		기타		서울청조치요
		523		500		23				3				3			5		0		4		3			5
		- 단선(2) : 청담사거리, 미아사거리, 이수교 - 크레인작업요(3) : 퇴계4가, 을지로1가, 장안교중량교2, 반포IC - 상위국 장애(5) : 한천로427, 이문동삼익아파트(이상 중랑교2) 헌인가구단지, 헌안릉입구, 헌릉IC(이상 내곡IC2) - 기타(4) : RSE망실 1(코엑스), 임시철거 2(숯내교, 석계역), 상위국 철거 1(S-Oil 방죽주유소앞) - 서울청 조치대상(3) : 포스코사거리, 어린이대공원역, 국회도서관
	OBE	구 분						소계			용도별									시기별				증감율
											관용				택시			승용		구형		신형		전일			전주		전월
		보급대수(대)						8,631			3,931				4,628			72		4,270		4,361		0			3		3
		접속대수 (1일 1회 이상)						1,979			1,086				872			21		577		1,402		86			-132		-244
		접 속 율 (%) (접속대수/보급대수)						23			28				19			29		14		32		1.0			-1.5		-2.8
		평균 접속건수 (1대당 1일 RSE 접속건수)						93			20				185			26		193		52		10			10.4		-3
		※ 구형 4,270대 중 1,205대는 6개월(‘13.7~12)동안 미접속 상태(미사용단말기로 판단됨)
U-교통망	구분	운 용 수 량					장 애 발 생 현 황
		계	세부내역				계		세 부 내 역
			L3		MC				L3												MC
									접속불량				장비불량			단선		전원		기타	접속불량		장비불량		단선			전원		기타
	합 계	532	303		229		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	영등포구	198	93		105		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	마 포 구	160	72		88		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	중 구	95	80		15		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	서 초 구	79	58		21		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0

□ 보안관제시스템

서버	구 분		CPU		MEM		DISK		비 고
	매니저서버		6%		45%		1%		점검결과 정상 가동 중
	Extention 1		7%		22.8%		30%
	Extention 2		6%		18.2%		35%
	※ 정상 : 70%↓, 주의 : 70 ~ 85%, 위험 : 85%↑
이벤트 발생현황 (건수)	합 계	관심IP접속		DDoS		스캔		유해트래픽		기 타 공격시도	특이사항
	0	-		-		-		-		-	-

□ 중요 장애 조치사항 (장애내용 : 선로 단선, 통신설비 불량, 전원설비 차단, 시스템 장애, 기타)

장애구분	장애내용	장애시간	발생 장소	원인 및 조치 내역	조치결과
UTIS망	미접속	09:00	동일로지하차도	- 전원부 재접속	정상 복구
	미접속	09:00	동일로지하차도2	- 전원부 재접속	정상 복구
U-교통망	-	-	-		-
보안관제	-	-	-		-

□ 기타 작업 내용 (선로 / 제어기 이설, 센터시스템 / 현장설비 점검 등)

구 분	작 업 내 용
금 일	○ 교통자가통신망(UTIS) 광케이블 장애 파악 - 대상장소 : 이수교 - 주요내용 : 광케이블 장애 구간 확인
명 일	○ VDS 시설물 현장점검 - 위 치 : 종로3가 - 점검내용 : VDS 시설물 인수와 관련, 제어기 및 통신시설 등 현장점검 ○ 교통자가통신망(UTIS) 광케이블 단선 복구 - 대상장소 : 이수교 - 주요내용 : KT통신구 출입승인 및 복구작업 시행