문서번호	시설관리과-29698
결재일자	2014.11.6.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
시설관리팀장	주무관	시설관리과장
최명익	한상근	11/06 나태산

급 수 공 사 일 일 결 산 보 고

(2014.11.05)

중부수도사업소

시설관리과

☐ 2014년 11월 05일 수요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
***	성북구 관내 수탁급수공사	1.**************** -새들분기:100*40 관부설:ssp40*3m -보호통설치:40*1 계량기설치:40*1 15*12 2.**************** -새들분기:100*40 관부설:ssp40*4m -보호통설치:40*1 계량기설치:40*1 15*13 3.*************** -새들분기:100*40 관부설:ssp40*3m -보호통설치:40*1 계량기설치:40*1 15*14 4.************** -보호통교체:20*1 15*1 관부설:ssp25*1m 5.********* -분기:ssp40*20T설치 관부설: ssp20*1m 6.********** -분기:ssp40*20편락관설치 ssp20*0.5m
***	종로구 관내 수탁급수공사	1.********** - 보호통뚜껑및 보온재교체 : 20*1 2.************* - SSP관부설 : 20*1.5m,15*1.5m - T분기 : 25/20 *1 - 보호통및 계량기설치 : 15*1 3.************** - SSP관부설 : 50*1.0m, 30*1.0m - 보호통교체 : 50*1

-끝-