다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	도로굴착복구공사장 지도·감독 철저

1. 최근 서울시내 도로상에서 각종 굴착공사을 실시하고 원상복구할 때 평탄하게 마리무하지 못하여 도로가 누더기 상태가 되어 차량통행 불편과 안전사고 위험이 높다”는 지적을 자주받고 있습니다.

2. 각 자치구, 도로사업소 및 시설관리공단에서는 도로이용 시민에게 안전하고 쾌적한 도로환경을 제공할 수 있도록“도로굴착 복구업무 처리규칙”제15조에 따라 관할 도로에서 시행되는 공사에 대하여 담당자를 지정하고, 다음 사항을 준수하여 도로굴착복구공사장에 대한 지도·감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 일일 굴착복구 물량을 철저히 제한하여 당일굴착 당일복구 시행

나. 임시포장으로 복구할 경우 조기에 차로단위 평삭복구(15일 이내) 될수 있도록 다짐 및 평탄성 관리 철저

·굴착된 부분에 대하여 모래로 되메우기하는 경우에는 물다짐 시행

·양질의 토사로 되메우기 하는 경우에는 20cm마다 층다짐 시행

다. 임시포장 구간은 도로이용 시민이 임시포장임을 알아볼 수 있도록 노면표시하고, 수시로 점검을 시행하여 평탄성이 불량한 구간은 즉시 보수 조치.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구01-25(도로굴착담당부서),도로사업소 1~6(도로보수과),서울특별시시설관리공단이사장
주무관	안동국		도로포장조사팀장	代허원회		도로관리과장	11/06 이택근
협조자
시행	도로관리과-16894	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 세종대로 110번지 서울시청 본관 10층 도로관리과	/
전화	02-2133-8171	/전송	02-2133-0765	/	atom65@seoul.go.kr	/	대시민공개