문서번호	도로보수과-10010
결재일자	2014.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
최정필		11/07 이규철
협조
	주무관		이상하

「2014년 노후포장도로 정비공사(연간단가)」관련 미끄럼방지포장재(도포식, 그루빙) 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

「2014년 노후포장도로 정비공사」관련 미끄럼방지포장재(도포식, 그루빙) 정비계획

『2014년 노후포장도로 정비공사』와 관련하여 재포장 정비 완료한 구간중 미끄럼방지포장재(도포식, 그루빙)가 기히 설치되어 원상복구가 필요한 구간에 대하여 다음과 같이 정비하고 배상보험 처리 및 도로유지관리에 만전을 기하고자 함

1		공사개요

□ 공 사 명 :「2014년 노후포장도로 정비공사 - 서부」

□ 사업규모 : 절삭후 아스팔트 덧씌우기 1,556a

□ 공사기간 : 2014. 5. 19 ~ 12. 31

□ 계약업체 : (주)테크원이앤씨 대표 최호남

□ 총공사비 : 4,670,504,500원

(도급비 1,440,460,000원, 관급비 3,104,044,500원, 이전비 126,000,000원)

2		미끄럼방지시설 정비대상

연번	시설명	노선명	수량 및 규격	개략 소요예산 (천원)	포장년도	비고
	계		3,980㎡	89,607
1	미끄럼방지 포장재 (도포식)	독막로 (합정역 방향)	· 흑색 : 900㎡ B=9.0m, L=40m B=9.0m, L=60m · 적색 : 306㎡ B=9.0m, L=34m 계 : 1,206㎡	42,194 (34,800원 × 1,206㎡) (수수료 : 226)	2014년

연번	시설명	노선명	수량 및 규격	개략 소요예산 (천원)	포장년도	비고
2	미끄럼방지 포장재 (그루빙)	모래내로	· B=8.0m, L=208m A=1,664㎡ · 규격:9*4*51(종방향)	28,441 (17,000원 × 1,664㎡) (수수료 : 153)	2013년
		통일로	· B=7.4m, L=150m A=1,110㎡ · 규격:9*4*51(종방향)	18,972 (17,000원 × 1,110㎡) (수수료 : 102)	2010년 이전

4		관급비(미끄럼방지포장재) 확보 예산

시설명	규격	수량	단위	확보예산 (천원)	비고
미끄럼방지포장재	도포식	3,200	㎡	116,800
	종그루빙	4,000	㎡	76,000
	횡그루빙	100	㎡	2,200
	계	7,300		195,000

5		조치계획

□ 상기 미끄럼방지포장재(도포식,그루빙)에 대하여 『2014년 노후

포장도로정비공사』의 관급비를 활용하여 조달청(제3자단가계약) 구매의뢰하여 현장설치코자 함.

□ 추후 미끄럼방지포장재 집행잔액에 대하여는 본공사 도급비에 포함하여 관내 노후포장도로 정비공사에 사용코자 함.

붙임 : 1) 미끄럼방지포장재(도포식) 현황 1부.

2) 미끄럼방지포장재(그루빙) 현황 1부(별도).   끝.