문서번호	시설과-5491
결재일자	2014.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	기전시설팀장	시설과장	서부공원녹지사업소장
신재현	오재영	한성현	11/07 안해칠
협 조

「청사」환풍구 점검결과

지적사항 안전조치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
		해당없음

2014.  11.

「청사 환풍구 안전점검 결과」 지적사항 안전조치 계획

판교 테크노밸리 옥외공연장 환풍구 덮게 붕괴사고 관련 우리사업소 환풍구 (청사)를 외부전문가와 점검한 결과 지적사항에 대하여 구조보강등의 조치를 취하고자 함.

1				추진 배경

○ 도시안전과-24808(2014.10.24.)

환풍구 특별안전점검 실시

2				점검 결과

○ 환풍구 현황

-  위 치 : 청사 반사연못 주변

-  갯 수 : 2개소

-  크 기 : ① 가로 2.93m, 세로 2.74m, 높이 2.95m

② 가로 1.75m, 세로 2.74m, 높이 2.95m

-  재 질 : 스틸 그레이팅

-  외부 높이 : 약 1m

○ 점 검 자 : 시설과장, 건축담당, 건축사

○ 점검결과 : 다수의 인원 또는 적재시 구조적 취약, 구조보강 요망

3				조치 계획

○ 구조보강 : 스틸그레이팅 지지대 보강

○ 접근차단시설 설치 : 높이 1.2m 스테인레스 난간을 설치하여 외부인

출입차단

○ 소요예산 : 약 1,500천원

○ 발주방법 : 일상경비로 집행 (사무관리비)

끝