정기점검 보고서

결재	★주무관	주무관	시설보수과장
	최태석	임승민	전결 11/07 박춘배

명에 의거 시설물 정기점검 업무와 관련 이문고가, 뚝섬고가에 출장하여 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 점검일시 : 2014년 11월 7일(금요일)

□ 점검구간 : 상, 하부공 전 구간

(포장, 배수시설, 난간, 연석, 신축이음, 스라브하면, 주형, 교대, 교각, 교량받침 등)

시설물명	이문고가	시설물 개 요	폭: 15.4m 연장: 420m	법정구분	2종	준공 년도	1990. 09.06
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설6급	성명	최태석
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설6급		최태석
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설7급		임승민

□ 점검구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
특이사항 발견하지 못함(안전점검 등 중복 지적사항 제외)

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
신축이음 후타재(P4) 손상 – 공무직 응급조치 완료(시공사 보수조치)

현장점검사진

그루빙 구간 – 특이사항 없음	신축이음 후타재(P4) 손상	응급조치 완료(추가 재보수 예정)

□ 점검구간 : 상, 하부공 전 구간

(포장, 배수시설, 난간, 연석, 신축이음, 스라브하면, 주형, 교대, 교각, 교량받침 등)

시설물명	뚝섬고가	시설물 개 요	폭: 13.5m 연장: 80m	법정구분	법정외	준공 년도	1994. 12.30
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설6급	성명	최태석
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설6급		최태석
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설7급		임승민

□ 점검구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
특이사항 발견하지 못함(정밀점검시 기 지적사항 : 우선순위에 의거 보수토록 조치 예정)

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
특이사항 발견하지 못함(안전점검 등 중복 지적사항 제외)

현장점검사진

교면포장 – 소성변형 및 균열 (2015년 보수토록 조치)	도로경계석 – 열화 및 손상 (2015년 보수토록 조치)	L램프 신축이음 단차 - 일상유지 기 지시

끝.