문서번호	교량보수과-3364
결재일자	2014.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	남부도로사업소장
신동헌		이용재	11/07 민승기
협 조

14년 하반기 한강대교 정기점검(집중점검) 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

남부도로사업소

(교량보수과)

한강대교(하반기) 집중점검 시행계획

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 도로시설물 안전점검 개선계획에

의거 2014년 한강대교(하반기) 집중점검을 시행하고 그결과를 보고 드림

관련근거 : 도로시설물 안전점검 방법개선(도로시설과-10671호,2014.6.19)

위치도 및 현황사진

위 치 도	현 황 사 진

제원 및 현황

교 량 명		한강대교(신교)		한강대교(구교)
위 치		서울특별시 용산구 한강로～동작구 노량진 본동
설 계 하 중		DB-24
설 계 속 도		60km/h
상부 구조	구 분	아치교	게르버교	아치교	게르버교
	형 식	Tied Arch	Plate Girder	Tied Arch	Plate Girder
	교 폭	22.60m(4차로)	20.95m(4차로)	22.50m(4차로)	20.95m(4차로)
	연 장	381m	459m	381.3m	459.6m
하부 구조	교대	중력식	중력식	중력식	중력식
	교각	라멘, 구주식	라멘, 구주식	라멘, 구주식	라멘, 구주식
준 공 년 도		1982년 2월		ㆍ 게르버교 : 1930년, 아치교 : 1937년 ㆍ DB-24 보강 : 1984년

점검 개요

점검일시 : 2014. 10. 08 (수) 14:00 ~ 17:00

점검대상 : 한강대교(신,구교)

점검인원 : 총 6개 도로사업소 17명

- 동부도로사업소(2명), 서부도로사업소(2명), 남부도로사업소(4명)

- 북부도로사업소(3명), 성동도로사업소(3명), 강서도로사업소

점검결과 및 조치계획

구분	점검구간	점 검 결 과	조치계획	비고
동부도로 사 업 소	구교 (게르버) 하부	◦ P18~A2 점검통로 하부 부식 ◦ 교각상부 P18 교각 상부 균열 ◦ P2~P4 하류측 측구 하부 누수 ◦ P2~P4 점검통로 발판부식 ◦ P2~P4 상류측 보도하부 표면박리	◦ 15년 일상유지보수공사 정비 ◦ 14년 일상유지보수공사 정비예정 ◦ 15년 일상유지보수공사 정비 ◦ 15년 일상유지보수공사 정비 ◦ 15년 일상유지보수공사 정비
서부도로 사 업 소	신교 (게르버) 하부	◦ P18~A2, J19 점검통로 발판 부식 ◦ 상류측 P18~A2 누수 백태 ◦ 하류측 P2~P4 누수 백태 ◦ 하류측 P10 박스구조물 부식	◦ 15년 일상유지보수공사 정비 ◦ 지속관찰 (장기검토) ◦ 지속관찰 (장기검토) ◦ KT첨가시설물로 정비 요청
남부도로 사 업 소	구교 (아치) 하부	◦ 바6구간 녹발생 ◦ 바6구간 누수백태	◦ 15년 일상유지보수공사 정비 ◦ 15년 일상유지보수공사 정비
북부도로 사 업 소	신교 (아치) 하부	◦ AP3(하) 바닥콘크리트 파손 ◦ AP2(상) 유도배수관 연장부족	◦ 지속관찰 ◦ 15년 일상유지보수공사 정비
성동도로 사 업 소	신ㆍ구교 (게르버) 상부	◦ 신교 A2 낙서제거 필요 ◦ 신교 A2 신축이음 실링필요 ◦ 신교 P3 탄성조인트 파손 ◦ 구교 P4 데크 단차 정비필요 ◦ 구교 P2 표지판 방향 틀어짐	◦ 14년 일상유지보수공사 정비예정 ◦ 지속관찰 ◦ 하자담보기간으로 하자보수 예정 ◦ 14년 일상유지보수공사 정비예정 ◦ 14년 일상유지보수공사 정비예정
강서도로 사 업 소	신ㆍ구교 (아치) 상부	◦ S4,S5 배수구 막힘 ◦ J4 신축이음파손 ◦ 구교 측구부 방수재 들뜸 ◦ J3 후타재 파손	◦ 14년 일상유지보수공사 정비예정 ◦ 지속관찰 ◦ 한강대교 보수공사 공사예정 ◦ 14년 일상유지보수공사 정비예정

점검결과에 대한 종합결론

구‧신교에 대하여 백태 및 녹발생, 방수재 들뜸 등이 지적되었으나,

이는 구조적인 문제가 아닌 일상적 보수사항으로서 14년(15년)일상유지

보수로 정비하고 하자 및 첨가시설물에 대한 지적사항은 유관기관에

통보하고자 하며,

향후 정기적인 점검을 시행하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

덧붙임 : 각 도로사업소 점검결과 6부. 끝.