	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	겨울철 건축공사장 화재예방 추진 계획

1. 관련근거

가. 예방과-5386호(2014.4.29.) “건축공사장 및 지하시설물 소방안전대책 알림”

나. 예방과-13747호(2014.10.31.) “2014년 겨울철 소방안전대책 자체 추진 계획 알림”

다. 본부 예방과-23683호(2014.10.31.) “건축공사장 소방안전대책 추진 강조 알림”

라. 서장님 지시사항(2014.11.06.) “건축공사장 안전점검 철저”

2. 최근 건축공사장 화재가 빈번히 발생하고 있어 동절기를 대비하여 신축공사장에 대한 화재경각심을 높이고 화재예방 및 안전사고 방지를 위해 아래와 같이 건축공사장에 대한 현지확인 및 안전점검을 실시하고자 합니다.

[최근 화재사례]

<양천구 목5동 통합청사 공사장>	<마포구 동교동 신축 공사장>
- 일 시 : 2014. 11. 05.(수) 14:59 화재원인 : 부주의(불씨) 인명피해 : 없 음 재산피해 : 1,000천원	- 일 시 : 2014. 10. 14.(화) 08:38 화재원인 : 금속 용단 중 불티 인명피해 : 3명(사망1, 부상2) 재산피해 : 1억 5천만원

가. 기  간 : 2014. 11. 10 ~ 11. 20(9일간)

나. 대  상 : 30개소

계	10,000㎡이상	5,000㎡이상	2,000㎡이상	2,000㎡미만 (5층이상)	비고
30	5	2	5	18

다. 점검자 : 예방팀장외 2명(김영근, 박종숙)

라. 주요추진사항

○ 건축공사장 관계자 현장 간담회(소방안전교육)

- 대  상 : 공사장안전책임자 및 소방책임감리원

- 용접․용단 등 화재위험작업 시 주의사항 당부

- 우레탄 발포 및 용접, 용단작업 시 사전신고제 확행(1만㎡이상)

- 임시소방시설의 설치 및 화재안전기준 시행(2015.1.8.) 안내 등

○ 건축공사장 소방안전점검 및 위험물 취급․실태 단속

- 화재 시 사용가능한 소화기구의 적재·적소 배치 여부 확인

- 공사장 내 불법 위험물시설의 저장·취급 실태 확인

- 서울시 위험물 안전관리 조례 위반사항 여부 확인 등

○ 조 치 : 위반사항 발견시 관련법에 의거 엄중 조치

붙임  1. 건축공사장 방문일정 1부.

2. 건축공사장 화재예방 매뉴얼 1부.

3. 건축공사장 관계자 간담회 등 추진 결과 1부.  끝.

담당자	이승진		예방팀장	정선웅		예방과장	강성완		소방서장	11/07 백근흠
협조자	위험물안전팀장	김인수
시행	예방과-14093	(		)	접수		(		)
우	158-051	서울 양천구 목동서로180(목1동 919-6) 양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0676	/전송	02-2654-0679	/	lsj658@seoul.go.kr	/	부분공개