	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	11월 중 소방용수시설 지.수리조사 계획보고

1. 관련문서

가. 2010년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제15항『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 대응관리과-1577(2013.02.22)호『2013년 소방용수시설 운영계획 시달』

다.대응대관리과-6835(2014.08.26.)호『119행정정보시스템(재난대응분야)소방용수 등록기본 데이터 분석 결과 및 정비계획 알림』

2.  위와 관련 우리119안전센터 11월 중 소방용수시설  지.수리조사 계획을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2014. 11. 10 ~ 11. 23.

나. 조사대상 및 지역

○ 소방용수시설 : 총 505개소

〔소화전505(지상식198,〈지하식303,다용도지하식1〉저수조3〕

○ 제외소화전 영구폐전(소화전003208호/급수탑013001)전산으로 등록됨

○ 지리조사 : 2개동(공릉1동, 공릉2동)

다. 조사자 및 방법 :  1,2팀장 등 14명(당번일 펌프차 등 이용)

※ 소방통로확보훈련 : 대응관리과-527(2012.01.20)『2012년 소방통로 확보대상 일제정비

결과보고(시달)』에 의거 병행실시

라. 조사일정 : 붙임 (소방용수시설 조사자가 담당구역 지리조사 병행 실시)

(예외 : 교육,순번 등 사고발생일 경우 전일 또는 익일 이후(기간중) 실시)

마. 안전관리책임자 : 팀장(선임자)

- 안전관리책임자 결원발생시 선임자를 안전관리책임자로 자동 지정함

바. 중점 조사내용

○ 소방활동상 취약지역 지리조사

- 동명, 지번, 간선 및 지산도로의 폭, 거리, 교통상황 기타 소방상 필요한 지리 등

- 지리 변동상황, 각종 도로공사 및 보수공사 등으로 인한 소방차량 통행 지장유무

○ 소방용수시설 조사

- 무리한 작동으로 인하여 스핀들 등 소방요수시설의 파손여부

- 소방용수시설 위치표시(황색도료) 적정설치 여부

- 소방용수시설주변 5M이내 주차구획선 및 장애물 제거 등

붙 임 : 1. 소방용수현황 및 조별 담당자 지정 현황 1부.

2. 11월중 소방용수시설 담당 및 지.수리조사 일정 1부.

3. 지리조사부 서식 1부.  끝.

담당자	백홍환		2팀장	김용모		센터장	11/10 박희기
협조자
시행	공릉119안전센터-4518	(		)	접수		(		)
우	139-050	서울 화량로482번지 공릉안전센터	/	http//fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-976-0119	/전송	02-975-0616	/	29443@seoul.go.kr	/	대시민공개