문서번호	물재생과-6109
결재일자	2014.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
오용택		강병수	11/10 채희정
협 조
	관리과장			김홍덕
	슬러지재활용과장			이동신

『2014년』

물재생시설 우기후 안전점검 실시 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

서울시 중랑물재생센터

『2014년』

물재생시설 우기후 안전점검 실시계획

센터의 물재생시설물에 대해 우기후 안전 및 시설물

관리실태를 점검하여 안전사고 예방 및 운영관리에    만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		관 련 근 거

KOSHA 18001 안전보건 관리 계획 (2014.01.16)

Ⅱ		점 검 개 요

점검일정

▶ 2014. 11.13 ~ 17 (3일간)

점검방향

기계, 전기,등 기전시설물

▶ 기계류 및 배관 노후 균열 파손, 유입펌프등 유입시설, 초침시설, 송풍기등             수처리 시설물 관리실태 및 안전성 점검

▶ 변전실, 발전, 보일러실, 소화조, 탈수기기, 농축설비, 건조설비, 위생설비등             오니처리 시설물 관리실태 및 안전성 점검

▶ 고압가스 설비 및 시험실, 중앙제어실등 시설물 관리 상태 및 안전성 점검

▶ 수위계, CCTV등의 관리실태

토목구조물, 건축시설물

▶ 구조물의 균열, 파손, 이완, 배부름 현상, 누수등 안전성 여부

▶ 시설 건축물의 변형 균열, 침하, 파손등 안전성 여부

▶ 차집관거 유지관리 상태

▶ 건축시설물의 파손, 균열, 누수상태

소방점검

▶ 소방시설물 관리실태, 화기단속, 가연물 방치상태 안전성 여부 점검

▶ 각 현장 대기실 및 사무실 석유난로 및 전열기 사용여부 점검

▶ 현장 방화순찰 이행 여부 점검

▶ 기타 소방안전에 관한 점검

청사 및 체육시설

▶ 청사의 보안점검(청사내 시근장치, 사무실, 후생관, 시험실등 화재예방)

▶ 체육시설의 안전성 (화기사용 여부, 인화물질 가연성 물질 방치여부 등)

기타 시설물 안전성 점검

점검대상

기전시설물 - 센터내 모든 기전시설물 (관리과, 수처리과, 오니처리과)

토목구조물 - #2, #3, #4처리장 침전지, 소화조, 유입수로, 배수로등 모든 구조물

차집관거 - 센터에서 관리하는 모든 시설물

건축시설물 - 본관등 115개동

센터내 모든 체육시설(배드맨턴장, 체력단련실, 테니스장, 족구장등 모든체육시설)

점검방법

첨부된 시설물 점검표에 의한 점검

▶ 시설물 점검표 작성시 각 과별 해당시설물을 체크, 화재예방등 공통                  점검사항을 반드시 체크 할 것.

▶ 특이사항 없을시 해당 표기란에 이상없음 표기

점검반 편성

▶ 각 과별 3명 자율 편성 (※현장 담당자 중심으로 자율편성)

▶ 시설물 점검표에는 반드시 점검자 표시할 것.

Ⅲ		점 검 조 치

점검후 조치

▶ 경미한 사항은 예비품 활용 자체보수

▶ 긴급을 요하는 사항은 소규모 수선비 예산활용 긴급보수

▶ 예산이 많이 소요되는 사항은 년도별 계획에 반영 조치

Ⅳ		행 정 사 항

점검을 실시하고 그 결과를 지적사항 조치 계획 및 사진을 첨부하여 점검             완료후 11월 20일까지 물재생과로 제출.

붙임 : 시설물 안전점검 체크리스트 1부  끝.