투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	강동구청장(푸른도시과장)
(경유)
제목	구리암사대교 연결도로 건설공사 가로수 식재관련 업무 협의

1. 푸른도시과-10647(2014.7.8.)호와 관련입니다.

2. 『구리암사대교 연결도로 건설공사』 암사대교~정수장사거리 구간 가로수 식재와

관련하여 귀 구청 협의 결과 가로수 수종을 은행나무에서 산딸나무로 반영할 수 있도록 사전 재배지 검수를 통해 가로수 규격인 R12㎝로 반영하고자 하였으나 대량 수급이 어려워 R10㎝로 반영하고자 하오니 처리 의견을 우리본부로 송부하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 산딸나무 특성상 지하고를 1.0~1.2㎝ 높이 범위내에서 수목검수하여 식재할 계획임을 알려드립니다.

가. 가로수 식재 계획

- 연장 : 880m

- 수종 : 당초 : 은행나무 B10㎝ 194주(변경수종 : 산딸나무 H3.5×R10㎝)

나. 검토의견 : 별첨참조

붙임 : 본선구간 가로수 변경 협의내역 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	송석범		조경시설과장	신용우		방재시설부장	11/10 임춘근
협조자
시행	방재시설부-11429	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 시청별관 2동 2층 도시기반시설본부 방재시설부	/
전화	02-3708-8796	/전송	02-3708-8756	/		/	대시민공개