문서번호	정수과-3221
결재일자	2014.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
윤성호		임건혁	11/10 박기석
협 조
	행정관리과장			김형규
	정수시설과장			안길찬
	주무관			조현태

아리수정수센터운영일보

2014. 11. 9

강북아리수정수센터

강북아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황                                 2014년 11월9일(일) 날씨:맑음

구 분	근 무 자			기 타
	총원	정수장	취수장
주 간	9명	[팀명 : C팀] ▪책임자 : 이 병 조 김기선,박상용,안지훈	조충호장용면	- 방호근무 : 3명 ㆍ정 문 : 2명 ㆍ취수장 : 1명
야 간	12명	[팀명 : B팀] ▪책임자 : 윤 성 호 황종필,김종남,전방호,이상민,이종순,임용진	백충흠정상모	- 방호근무 : 3명 ㆍ정 문 : 2명 ㆍ취수장 : 1명

□ 생산현황

(07:00)

취수량(㎥/일)								송수량 (㎥/일)		유효율 (%)		수 위					배출수처리장
강북		구의	뚝도		계							공릉	북악		정수지
822,200		200,336	88,056		1,110,592			818,000		99.5		5.50	7.69		4.14		폴리머 : kg 케익량 : 톤
공급량 현황(㎥/일)
남양주	별내			구리		공릉	북악A (CB-7)		북악B (CB-8)		월계			월곡 (CB-5)		합계		편차
32,880	12,500			22,959		243,150	170,650		127,510		128,672			80,850		819,171		-1,171

□ 수질현황

(단위 : NTU, PPM)

구 분	탁도	pH	알카리도	수온	NH3-N	잔류염소	맛,냄새물질(ppt)
							2-MIB	지오스민
원 수	4.91	7.8	55.2	13.5	0.01	0.31	-	-
정 수	0.03	7.25	-	15.6	-	0.44	-	-

(단위 : PPM)

PAC		전염소		중염소		후염소		가성소다		CO2		활성탄		폴리아민
전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
9.78	9.64	1.41	1.32	0	0	0.69	0.67	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 당직사항

연 동 순 서	영등포정수				연구원			연 동 순 서			취수장정문			정수장정문
본부 연동 사항	시간		성명		시간	성명		소내 연동 사항			시간	성명		시간		성명
	11:04		강현삼		11:05	임희아					11:06	김한진		11:07		김철호
	14:58		김광일		14:59	임희아					15:00	김한진		15:01		김철호
	23:06		이상열		23:07	안치화					23:08	이승재		23:10		장정훈
	05:05		유한곤		05:06	신풍식					05:07	이승재		05:08		정길범
	※ 주간 지시사항 ○ 경계근무 철저 ○ 보안점검 철저								※ 야간 지시사항 ○ 화재예방 및 순찰강화 ○ 경계근무 철저
차량운행 입고확인	차량번호			베르나 08너7421			전기차(EV) 28소8734			스타렉스 74허5473			포터더블캡 88조3712		이-마이티 92서9977
	시간	(18:30)		이상없음			이상없음			이상없음			이상없음		이상없음
		(07:30)		이상없음			이상없음			이상없음			이상없음		이상없음
특기사항

□ 인수인계사항

- 주간근무 : C팀

내 용	특이사항 없음
기타사항

- 야간근무 : B팀

내 용	특이사항 없음
기타사항

따로붙임 : 정수생산시설 점검 및 운영일지 1부 끝.