문서번호	환경과-7661
결재일자	2014.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경과장	운영부장
이학수		이철범	11/11 송대식
협 조
	주무관			김완경

- 2014년 10월 -

한강 환경오염원점검 및 순찰결과 보고

2014. 11.

한강사업본부

환경과

한강 오염원점검 및 순찰결과 보고

(2014년 10월)

한강 수상시설, 한강 지류천, 교량건설 공사장 등에 대해 환경오염원 점검결과와 수상․육상 환경순찰(10월) 등을 총괄하여 보고드림

Ⅰ		점검개요

○ 일    시 : 2014. 10. 1 ~ 10. 31

○ 점검대상 : 수상시설물, 지류천, 교량건설 공사장 등 40개소, 운항선박 103척

○ 점검(순찰)반 : 3개반 6명

- 수상시설, 지천 한강합류부 등 : 1개조 2명(환경과)

- 한강 환경오염원 순찰 : 2개조 4명(환경과, 11개 안내센터)

○ 점검(순찰) 내용

- 수상시설물 : 오수·분뇨관 파손, 유류유출 등으로 환경오염행위 여부

- 지 류 천 : 폐기물 적치, 하수관 파손 등으로 환경오염행위 여부

- 환경순찰 : 폐기물 투기, 세차 등 오염행위

- 한강 교량건설 : 오탁방지막, 유처리제 등 방재물품 비치여부 등

Ⅱ		점검결과

○ 수상시설물, 지류천 등

점검분야	점검 개소	적발(지적)						조 치
		계	유류 보관미흡	폐기물 보관미흡	기타(주변 정리미흡 등)	유류유출 방제작업	오수․분뇨관 관리미흡	계	현장 계도	조치 요구	기타	고발
누계	808	74	15	7	43	7	2	74	56	11	7	-
계	144	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
수상시설물	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지류천	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교량건설업체	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
운항선박	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타(유류사고 등)	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-

○ 환경오염원 순찰결과

- 점검자 : 안내센터(11개), 여의도 관공선(환경과 현장사무실)

- 방제장비․물품 현황

오일휀스(20m/세트)			흡착포 (10kg/box, 200매)	흡착붐 (12m/box)	흡착롤 (100m/roll)	유처리제 (18ℓ/통)	유처리분말 10kg/통)	분말황토 (톤, 25kg/포)	동력 분무기
총 보유량	기 설치량	현 보유량
2,560m	860m	1,700m	129box	33box	11롤	118통	15통	12톤	12대

1. 선박 : 청소선 5척, 청소보조선 10척, 순찰선 3척

2. 보관장소 : 안내센터(11개), 여의도 관공선(환경과 현장사무실) 등 분산 보관

- 순찰실적

구분	수 상			육 상
	순찰횟수 (회)	감시인원 (명)	쓰레기수거량 (톤)	순찰횟수 (회)	감시인원 (명)	쓰레기수거량 (톤)
누계	8,855	27,353	821.39	10,599	19,476	2,045.47
월계	995	3,057	68.01	1,098	1,430	231.610

※ 수상순찰은 관공선(환경과) 포함

- 적발 및 조치

구분	행 위 별								조 치 실 적
	계	유류 등 유출	폐기물 투기 등	다량의 토사유출	자동차 세차행위	어패류 채취행위	야외취사 행위	주변정리, 기타 등	계	현장 계도	조치 요구	기타	고발
누계	202	1	-	-	-	3	-	194	202	174	10	18
계	43	1	-	-	-	-	-	42	43	37	5	1
수상	6	1	-	-	-	-	-	5	6	-	5	1	-
육상	37	-	-	-	-	-	-	37	37	37	-	-	-

Ⅲ		조치내역

○ 유․도선장, 선착장 등 수상시설물 : 특이사항 발견치 못함

○ 한강 지류천 : 2014. 10. 29 남양주시 홍릉천 유압유 100리터 유출

→ 홍릉천 한강 합류부 오일펜스(100m) 설치, 잠실수중보 하류 오일펜스(800m) 설치, 유류방제작업 실시

(동원인력 : 약 28명, 장비 : 청소선2척,순찰선 2척, 청소보조선5척, 오일펜스 900m, 흡착롤, 흡착포 등)

○ 한강교량 공사장 : 특이사항 발견치 못함

○ 환경오염원(안내센터 환경순찰)

- 쓰레기 무단투기 등 42건 지적 : 경미한 사항으로 현장계도, 조치의뢰

○ 기타사항(초동조치 등 방제교육 실시)

- 수질오염사고시 초동조치, 방제물품(유처리제, 오일휀스 등) 유지관리 등을 교육실시

□교육대상 : 수상시설업체, 교량건설업체 등 33업체

Ⅳ		향후계획

○ 환경오염원 환경순찰 강화 : 수상시설물, 한강 지류천 등 한강공원

- 각 안내센터별 한강변 순찰활동(1개조 2명)을 강화하여 폐기물 무단 투기          등 오염우심지역 주변 등을 중점감시

- 수상시설물 : 필요시 수상관리과에 협조요청.

붙임. 홍릉천 기름유출관련 방제작업 사진 1부. 끝.