문서번호	시설관리과-30164
결재일자	2014.11.11.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
시설관리팀장	주무관	시설관리과장
최명익	한상근	11/11 나태산

급 수 공 사 일 일 결 산 보 고

(2014.11.10)

중부수도사업소

시설관리과

☐ 2014년 11월 10일 월요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
***	성북구 관내 수탁급수공사	1.************* -관부설 : DP150*12m -밸브설치 : 100mm -DP150*80 정자분기 -원형변실 1개소(흥천사사유지내 배수관 철거후 순환급수) 2. ******************* -새들분기:80*30, -관부설 : ssp30*3m -보호통설치 : 30*1 -계량기설치 : 30*1 15*8 (2개재용) -구선폐쇄 : 새들잠금(80*20)2개소 3. ******************* -새들분기:80*25, -관부설 : ssp25*4m -보호통설치 : 25*1 -계량기설치 : 25*1 15*8 (1개재용) -구선폐쇄 : 새들잠금(80*20)
***	종로구 관내 수탁급수공사	1. ********** - SSP관부설 : 30 * 4.0m - 새들접합:150/30*1,- 보호통설치:30*1 - 계량기설치 : 30*1, 15*7 - 불용관폐쇄 : 150/20새들잠금 * 1 2. ************** - 불용관폐쇄 : 80/20 새들잠금및 켑설치 3. *********** - 보호통뚜껑및보온재교체 : 20*1

-끝-