문서번호	급수운영과-24239
결재일자	2014.11.11.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
손현정	김기상	11/11 장시명

확인 굴착(시편 채취) 결과 보고

(관악구 서림동 **************호 구간)

2014. 11.

남부수도사업소

급수운영과

확인 굴착(시편 채취) 결과 보고

명에 의하여 관악구 서림동 **************호 구간 확인굴착을 실시하고 시편 채취한 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

※ 관련근거 : 『노후 배수관 정비계획 보고』 급수운영과-23458호(2014.10.30.)

□ 현황

○ 관로현황 : 관악구 서림동 ****************호 구간

- GIS상 정보 : 1991/DCIP/∅150

○ 위치도 및 시편 확인

서림동 408-42호 앞, 408-75호 앞	무라이닝관 D=150mm 확인

□ 보고내용

○  상기 구간은 관종 확인굴착 및 시편채취 결과 노후된 무라이닝관이 매설되어 있으며 급수지역 일대에 녹물출수 등 수질민원 발생이 우려되는 바 확인된 노후 상수도관을  정비코자 함.

□ 조치의견

○  상기와 같은 실정으로 연간단가 계약업체인 성지이엔지 대표 정용훈에게 작업지시하여 노후 상수도관을 교체하여 수질민원을 사전에 예방하고 누수를 방지하여 유수율 향상에 기어코자 함.

첨부 : 보고서 1부.  끝.