문서번호	급수계획과-6245
결재일자	2013.10.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	급수계획과장	급수부장	상수도사업본부부본부장
최춘근	이규상	이상홍	전결 10/24 김준기
협 조

『서울 수도정비기본계획(변경) 용역』

자문회의(5차) 개최

2013. 10

상수도사업본부

(급 수 부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

『서울 수도정비기본계획(변경) 용역』

자문회의(5차) 개최

상수도 중장기 계획 수립을 위해 추진 중인 □수도정비기본계획(변경)용역□자문회의(5차) 개최 계획을 보고 드림

Ⅰ		사업개요

용 역 명 : □서울 수도정비기본계획(변경) 용역□

용역개요

사업목표 : '2030 서울 상수도 비전 제시 등 상수도 중장기 계획 수립

대상시설 : 취․정수시설 ⇒ 취수장 587만톤/일, 정수장 460만톤/일

송․배수시설 ⇒ 송․배급수관 13,846km, 배수지 104개소(238만톤)

용역금액 : 2,049백만원

용역기간 : ‘12. 1.3 ~ ’13. 12.21

용 역 사 : (주)한국종합기술 외 2개사

Ⅱ		추진경위

수도정비기본계획 변경 수립 방침(행정2부시장) : ‘11. 08.26

용역 착수    : ‘12. 01.03

착수보고(자문) : ‘12. 02.09  ☞ 홍승관, 구자용 교수 등 외부 6명

중간자문(1차)  : ‘12. 05.22  ☞ 수자원기술 이상율 부사장 등 외부 5명

중간자문(2차)  : ‘13. 01.22  ☞ 현인환, 구자용 교수 등 외부 4명

중간보고(3차)  : ‘13. 04.23  ☞ 부본부장, 각 부 부장 등 내부 6명

중간자문(4차)  : ‘13. 08.13  ☞ 최승일, 구자용 교수 등 외부 5명

※ 자체 T/F팀 관계자회의 8회 (생산, 공급, 유지관리, 경영개선 등 4개 분야)

Ⅲ		자문회의 개요

일    시 : ‘13. 10.29 (화) 14:00 ~

장    소 : 2층 회의실

참 석 자 :

내 부 : 본부장, 부본부장, 생산부장, 급수부장, 시설관리부장

외 부 : 단국대 현인환 교수 등 4명

▶ 자문위원

연번	소 속	직 책	성 명	비 고
1	단 국 대	교 수	현인환	상하수도
2	숭 실 대	교 수	홍성호	“
3	성균관대	교 수	김형수	“
4	동일기술공사	전 무	이상철	“

Ⅳ		주요 자문내용

자문사항

계획 급수량 원단위의 적정성(물재이용 관리계획 반영)

- 일최대 기준 2011년  348ℓpcd → 2030년 347ℓpcd

서울시 여건에 적합한 정수센터 적정 가동률 기준(예비능력 확보기준)

- 정수센터 비상시 및 유지관리시(1개 계열 시설개량시)예비능력 확보 기준

정수센터별 가동률 전망을 통한 강북정수센터 시설확장 타당성

(단위 : 천㎥/일, %)

구 분		계	강북	구의	뚝도	암사	광암	영등포	비 고
‘15	시설용량	4,800	1,000	500	700	1,600	400	600	구의, 뚝도 재건설 완료
	일최대	3,875	893	425	532	1,259	258	508
	가동률	81	89	85	76	79	65	85
‘20	시설용량	4,800	1,000	500	700	1,600	400	600
	일최대	3,867	867	429	540	1,247	270	514
	가동률	81	87	86	77	78	68	86
‘25	시설용량	5,050	1,250	500	700	1,600	400	600	강북 250천 확장계획 ( ) : 미확장시 가동률
	일최대	3,896	866	430	540	1,271	271	518
	가동률	77(81)	69(87)	86	77	79	68	86
‘30	시설용량	5,050	1,250	500	700	1,600	400	600
	일최대	3,902	870	430	540	1,272	271	519
	가동률	77	70	86	77	80	68	87

Ⅴ		행정사항

외부위원 자문비 지출

소요예산 : 60만원(4명×15만원)

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비(사무관리)

지출방법 : 개별 계좌입금

Ⅵ		향후계획

주요 자문의견 검토․반영하여 환경부 승인요청(11월중). 끝.