문서번호	도로보수과-5078
결재일자	2014.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
최영서		국중진	11/14 정진오
협 조

2014년 도로손상부분 긴급복구공사 일일 현황 보고(11.14.~16.)

2014. 11.

성동도로사업소

(도로보수과)

『도로손상부분 긴급복구공사(연간단가)』

일일 공사 추진 현황

□ 공사현황

연번	노선명	위 치	규 모	시공사 및 현장소장	담당자
1	망우로	망우로 276~상봉역 (하행 중앙버스전용차로)	폭 3.3m, 연장 170m 면적 5.6a	한국건설기술 교육원(주) 우호준 *************	감리원 소정환 *************
2	망우로	코스트코맞은편~망우로 323 (상행 중앙버스전용차로)	폭 3.3m, 연장 185m 면적 6.1a
3	망우로	상봉터미널버스정류장~망우역교차로 (하행 중앙버스전용차로)	폭 3.3m, 연장 180m 면적 5.9a
4	망우로	망우역교차로지나 50m (상행 중앙버스전용차로)	폭 3.3m, 연장 50m 면적 1.6a
5	망우로	망우로 378-1맞은편~망우역사거리전 (상행 중앙버스전용차로)	폭 3.3m, 연장 90m 면적 2.9a
6	망우로	망우로 396~신내지하차도 교차로 전 (하행 중앙버스전용차로)	폭 3.4m, 연장 90m 면적 3.0a
7	망우로	망우로 424~망우로사거리 (하행 중앙버스전용차로)	폭 3.3m, 연장 80m 면적 2.6a
8	망우로	구리시계~동부제일병원 (상행 중앙버스전용차로)	폭 3.3m, 연장 545m 면적 18.5a
9	천호대로	신설동역버스정류장 (상행 중앙버스전용차로)	폭 3.3m, 연장 50m 면적 1.6a
10	왕산로	왕산로 16~안암교 (상하행 중앙버스전용차로)	폭 7.0m, 연장 200m 면적 14a
11	왕산로	안암교~왕산로 42 (상하행 중앙버스전용차로)	폭 7.0m, 연장 27m 면적 1.9a
12	왕산로	용두사거리 상하행버스정류장사이 (상하행 중앙버스전용차로)	폭 7.0m, 연장 40m 면적 2.8a
13	왕산로	용두사거리~용두교 (상하행 중앙버스전용차로)	폭 9m, 연장 320m 면적 17.9a

□ 교통통제

연번	노 선 명	위 치	통 제 방 법	통 제 시 간	비 고
1~5	망우로	상동	편도 3개 차로 중 1~2개 차로씩 부분통제	11. 14. 22:00 ~ 11. 15. 08:00
6~8	망우로	상동	편도 3개 차로 중 1~2개 차로씩 부분통제	11. 15. 22:00 ~ 11. 16. 08:00
9~13	천호대로 왕산로	상동	편도 3개 차로 중 1~2개 차로씩 부분통제	11. 16. 22:00 ~ 11. 17. 08:00

※ 날씨 및 현장여건에 따라 공사 및 교통통제 내용이 변동될 수 있음

※ 11. 16.(일) 비예보 있음, 기상상황을 지켜보고 작업여부 결정

□ 기    타

○ 소음민원 접수 가능 구간

- 11. 14.(금)~15.(토) 공사는 절삭이 포함되어 소음관련 민원 예상

- 11. 16.(일) 공사는 절삭 없이 덧씌우기 공종만 있어 소음 발생 적음

○ 교통정체 유발 가능 현장 : 망우로 상봉터미널, 코스트코 주변.  끝.