다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	종로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	기온 강하에 따른 소방차량 보온관리 철저

1. 서울의 기온은 영하 3.1도로 올가을 최저 기온을 기록하였으며, 한 동안 영하의 아침기온이 예보되고 있습니다.

2. 추위로부터 소방차량 보온관리에 철저를 기하여 화재현장에서의 방수지연 사례가 발생하지 않도록 각별히 주의하여 주시기 바랍니다.

〇 겨울철 소방차량 보온관리 요령

- 펌프실 부동액 밸브를 열고 펌프를 가동하여 게이지량의 1/3정도 주입

- 동파방지를 위해 귀소 후 배관 내 잔수 배출여부 반드시 확인

- 영하의 기온에서 출동하여 귀소시 까지 배관 히팅스위치 작동

- 일일점검 시 에어탱크 및 에어솔밸브 수분 배출 철저

- 차고 안의 온도는 항상 영상온도 유지 및 차량 동파방지 조치

【최근 혹한기 방수지연 사례】

- 2012. 2. 1.(수) 00:34분경 은평구 수색동 주택화재 시 방수지연 발생

※ 비판보도 : KBS, MBC, SBS, YTN 등 다수 보도

붙임  동절기 소방펌프 중점관리 사항 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	현장지휘대장,예방과장,세종로119안전센터장,신교119안전센터장,종로119안전센터장,연건119안전센터장,신영119안전센터장,숭인119안전센터장,구조대장
담당자	박종표		장비회계팀장	최강의		소방행정과장	11/14 김용규
협조자
시행	소방행정과-16716	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 수송동 146-2	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02)733-8119	/전송	7338214	/	pjp8999@seoul.go.kr	/	대시민공개