문서번호	녹지관리과-5223
결재일자	2014.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹지관리과장	공원부장
김기수		김영준	11/14 代박노원
협조	주무관		이재락
	주무관		정상철

2014년 겨울철 공원·녹지분야 종합대책

한강사업본부

(녹지관리과)

2014년 겨울철 공원ㆍ녹지분야 종합대책

겨울철 공원·녹지시설물에 대한 종합대책을 수립하여 수목 및 시설물의 점검·관리를 통한 각종 안전사고를 사전에 예방하고 시민들이 안전하고 공원을 이용할 수 있도록 최선을 다하고자 함.

Ⅰ				시 행 목 표

□ 겨울철 종합대책 수립시행으로 시민고객의 안전사고 예방 및 공원

이용에 불편을 해소하고 시설물의 파손을 사전 예방 하고자 함.

	2014년 겨울철 기상전망 (기상청)
○ 평균기온은 평년(0.6℃)과 비슷하고 대륙고기압과 이동성 고기압의 영향을 자주 받겠으며 기온의 변동폭이 크겠음. ○ 강수량은 평년(88.5mm)과 비슷하겠으며 맑고 건조한 날이 많겠으나, 저기압과 지형적인 영향으로 많은 눈이 올 때가 있겠음.

Ⅱ				추 진 기 간

□  2014. 11. 15 ~ 2015. 3. 15 (4개월간)

Ⅲ				주요 추진사항

□ 공원시설물 관리대책

○ 각종 운동·편의·놀이시설물 안전점검 및 정비

○ 음수시설 동파 예방 및 안전사고 예방

□ 수목 및 초화류 등 녹지대 관리대책

○ 내한성이 약한 식물(장미, 배롱나무 등) 월동 보호조치

○ 호안녹화지 관수시설 퇴수상태 확인점검

※ 안내센터별 점검조 편성(녹지관리과담당+센터담당)

구 분	광나루	잠 실	잠 원	반 포	여의도	양 화	강 서	난 지	망 원	이 촌	뚝 섬
녹지관리과 담당자	김병완	황은애	최수영	이재락	김병완	김기수	정상철	박미란	김기수	이재락	정상철
안내센터 담당자	김한별	남상근	조수창	백종현	한호영	이규원	심규태	전평환	연영택	박원석	김보선

Ⅳ				분야별 대책

관안

공원시설물 관리대책

□ 공원시설현황

○ 음수대 157개, 그늘막 421개, 의자 3,665조, 축구장·족구장 등 259면 등

□ 중점 추진사항

○ 음수대 관리 : 11개공원 157개

- 단수실시 : 2014.11.25. ~ 2015. 3월 (기상상황에 따라 조정)

- 음수대 계량기 보호 : 퇴수조치, 계량기함 보온

- 동절기 음수대 사용중지 안내문 부착

○ 그늘막 관리 : 11개공원 421개

- 시설물 안전점검 : 2014.11.15. ~ 11.30.(15일간)

→ 강풍대비 고정상태, 프레임 부식 및 변형 여부 확인 등

- 폭설대비관리 : 2014.11.30. ~ 2015.3.15.

→ 폭설시 그늘막 상부에 쌓인 눈 제거작업 실시

○ 놀이시설 등 점검관리 : 놀이터 14개소

- 시설물 안전점검 : 2014.11.15. ~ 11.30.(15일간)

→ 시설물 흔들림, 파손상태, 작동여부 등 확인

- 안전관리 : 폭설 및 강풍 등에 의한 훼손 등 수시점검

→ 유사시 이용제한 및 안내문 부착 및 보수정비 실시

○ 운동 · 체육시설 등 점검 관리 : 축구장·배구장·족구장 등 259면

- 시설물 안전점검 : 2014.11.15. ~ 11.30.(15일간)

- 안전관리 : 파손상태 및 부식 등에 의한 훼손 등 수시점검

→ 유사시 이용제한 안내문 부착 및 보수정비 실시

관안

수목 및 녹지대 관리대책

□ 수목 및 녹지대 현황

○ 녹지시설면적 : 광나루공원 등 11개공원 5,099,179㎡

○ 수목 : 총 2,451,370주

- 키큰나무 : 느릅나무 등 64종 29,622주

- 키작은나무 : 개나리 등 168종 2,421,748주

○ 호안녹화지 : 11개소 101,000㎡

- 초화류 : 벌개미취 등 25종 1,753,434본, - 관목류 : 자산홍 등 3종 313,667주

□ 중점 추진사항

○ 수목관리

- 내한성이 약한 수목 월동 준비(배롱나무, 감나무, 장미 등)

→ 공석덮기, 거적감기, 바람막이설치 등 (2014.11.20.까지 완료)

- 적설 및 바람에 의한 피해 방지(지주목 점검 및 가지치기 등)

○ 숙근초화류 관리

- 폐화 제거후 동해 우려가 있는 초화류는 보온작업(공석 덮기 등)

- 관수시설 물빼기 작업 실시

- 꽃묘 식재지 등 노출된 부분은 흙먼지가 발생하지 않도록 피복

○ 호안녹화지 관리

- 동해 우려가 있는 초종은 보온작업(공석 덮기 등)

- 관수시설 물빼기 작업 실시

- 새끼 등을 이용한 피복식물 고정

Ⅴ				행정사항

□ 겨울철 공원․녹지 분야 종합대책에 따라 월동물품(공석,새끼 등)배분 및

센터별 월동작업 추진(기간제근로자 작업종료전 11.28일까지 완료조치)

□ 각 안내센터별로 통보하여 겨울철 대비 공원·녹지시설물 안전점검 시행

끝.