출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	입자연구팀장	대기환경연구부장
	이진효	김익수	11/14 어수미

	명에 의하여 2014. 11. 13(목) 하천 조경석 석면 비산방지 대책 연구를 위한 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 11. 13.
보 고 자 : 직 환경연구사 성명 : 이진효

보 고 내 용
일 시	2014. 11. 13(목) 13:30 ~ 18:00
건 명	출장결과보고(하천 조경석 비산방지대책 연구)
내용	□ 장 소 : 우이천 □ 출장자 : 이수현, 이진효 □ 내 용 - 석면비산방지제 효능 비교실험을 위한 샘플 조경석 시료채취 □ 실시결과 ▶ 석면비산방지제 코팅 조경석 표면 시료채취 ❍ 조경석 표면 시료채취 : 우이천 수유교 밑 4개 조경석(9.18 코팅실시) - 시료채취 방법 : 물티슈를 이용 조경석 표면 시료채취 ․ 1번조경석 : 한0000 제품(1차 코팅) ․ 3번조경석 : 이0000 제품 실외용(1차 코팅) ․ 4번조경석 : 이0000 제품 실내용(방수+)(1차 코팅) ․ 5번조경석 : 이0000 제품 실외용(2차 코팅)

내용

▶ 관련사진

1번 조경석 시료채취	3번 조경석 시료채취	4번 조경석 시료채취
5번 조경석 시료채취

□ 향후조치

- 하천 조경석 석면비산방지대책연구와 관련 석면비산방지제 코팅효과 비교

검증