문서번호	수질과-7882
결재일자	2014.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수질과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
최영효	이성재	박용철		11/17 정득모
협 조

수도꼭지 수질검사 업무개선 회의 결과 보고

2014. 11.

서울시상수도사업본부 생산부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

수도꼭지 수질검사 업무개선 회의 결과 보고

현재 상수도연구원에서 실시하고 있는 법정 수도꼭지 수질검사의 효율적인 업무추진을 위한 회의를 개최하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		수질검사 개요

○ 관련법령 : 수도법 제29조제1항, 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4조

○ 검사지점 : 급수인구 30,000명 당 1지점 + 66지점(

※ 서울시 : 419 지점(서울시 10,585,447명 ÷ 30,000명 )+66(기본지점)

○ 검사항목 : 일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 잔류염소

○ 검사주기 : 월 1회 이상 수도꼭지 수질검사

Ⅱ		그간 추진경과

○ 추진부서 : 상수도연구원(미생물검사과)

- 수질검사팀 3개조 운영(1개조 2명)

○ 검사지점 : 매월 450지점 수질검사 (′14년 현재)

- 일반지역 430 지점 + 노후지역 20 지점

○ 검사항목 : 6항목(잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 대장균, pH, 탁도)

○ 추진실적(목표)

검사년도	~′05	′06	′07	′08~′12	′13	′14
검사지점	483	670	830	860	650	450

* ′06년 수도사업소에서 실시하는 220지점 추가

* ′07년 연구원 1개팀 신설 180지점 추가

* ′13년 배수관 수질검사 강화로 수도사업소 210지점 제외

* ′14년 내실있고 효율적인 수질검사를 위해 200지점 제외

Ⅲ		연구원 개선(안)

○ 운영방법 개선

현 행		변 경
【상수도연구원】 ① 수도꼭지 수질검사(매월 450지점) - 일반지역 430, 노후지역 20 ※ 각 수도사업소 매월 30지점 실시(′06.1월∼′13.1월) ② 급수과정별 수질검사(분기 120지점)	⇨	【수도사업소 8개소】 ① 수도꼭지 수질검사(매월 450지점) - 일반지역 434, 노후지역 16 ※ 각 수도사업소 매월 약 50지점 예정 【상수도연구원】 ② 급수과정별 수질검사(분기 120지점)

- 본부 수질과 : 총괄계획, 테이터관리 및 환경부사이트 입력 등

〈법정 수도꼭지 수질검사 개요〉

○ 관련법령 : 수도법 제29조제1항, 먹는물수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4조

명 칭		주기	지점	항목	검사항목
수도꼭지 수질검사	일반지역	매월	430	6	일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 잔류염소, ※ 자체 추가 : 탁도, pH
	노후지역	매월	20	12	일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 잔류염소, 암모니아성질소, 동, 아연, 철, 망간, 염소이온 ※ 자체 추가 : 탁도, pH
급수과정별 수질검사		분기	120	11	일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 잔류염소, 암모니아성질소, 동, 아연, 철, 탁도, pH, THMs

Ⅳ		회의 결과

○ 회의 개요 - 일 시 : ′14. 11. 5(수) 16:00 - 장 소 : 본부 4층 회의실 - 참석자 : 수질과장, 행정지원과장 2, 수질팀장 6

○ 회의 내용

〈중부수도, 강남수도, 서부수도, 강서수도〉

- 수도사업소의 경우 이미 먹는물수질검사기관으로 지정되어 수질민원시 미생물 항목을 검사하고 있으나

- 법정 수도꼭지 수질검사의 경우 미생물 항목이 추가됨으로 시설(흄후드,무균작업대), 장비(고압별균기,배양기) 점검 및 시험방법 등의 정도관리가 필요함

〈중부수도, 동부수도, 남부수도, 북부수도〉

- 현재 수도사업소에도 직원이 퇴직하면 충원되지 않고 있으므로, 법정 수도꼭지 업무가 수도사업소로 이관시, 연구원에서 수도꼭지 업무를 수행하는 직원을 수도사업소로 충원하여 주셨으면 함

〈본부 수질과〉

- 상수도연구원에서 서울시 전역을 차량으로 이동하여 검사하는 것 보다, 각 수도사업소에서 추진하는 것이 효율적으로 판단되어 추진코자 함

- 각 수도사업소에서는 이미′06년부터′13년 1월까지 매월 30지점씩 법정 수도꼭지 수질검사를 하여 시설·장비가 확보되어 있으나, 부족한 부분에 대하여는 연구원에 구매의뢰

- 미생물 실험방법 등에 대한 기술력이 충분히 축적되어 있지만, 상수도연구원의 기술지원을 받아 정도검사를 매년 실시하여, 수질검사 결과 정확도를 확보하고자 함

- 아울러 현재 상수도연구원에서 수도꼭지 업무를 수행하는 직원에 대하여는 관련부서와 협의, 수질검사 업무량이 많은 수도사업소에 충원토록 하고자 함.  끝.