투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(도로시설과장)
(경유)
제목	시공계획서 제출(북악터널갱구부사면보강공사)

1. 우리사업소에서 시행하고 있는 2014년 북악터널 갱구부 사면 보강공사에 대하여 아래와 같이 공법 변경하여 시행코자 세부 시공계획서를 제출하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가.공사개요

○ 공사명 : 북악터널 갱구부사면 보강공사

○ 공사규모

- 절개지보강(락볼트 + 숏크리트) A=752㎡, 계단식옹벽(2,3,4사면) 신설  A=587㎡

○ 공사기간 : 2014. 6. 3 ~ 12. 31

○ 도 급 비 : 1,070백만원

나. 공법변경 추진현황

○ 추진경위

- 2014.09.30 : 공사추진에 따른 현안사항 검토

- 2014.10.17 : 기술검토위원회 심의(시설관리공단)

○ 당초 설계내용

- 계단식 옹벽 + 영구앵카 공법 + 낙석방지책

○ 변경 검토내용

- V-cut + 유도배수관 + 숏크리트 + 하단부 화단조성(등나무 등 수목식재)

※ 2013년 기시공 후 수발공 점검결과 용출수 누출위치가 일정하여 유도배수 가능

○ 변경사유 : 예산절감 및 미관개선

- 당초 설계자 의견 조회결과『계단식옹벽 + 영구앙카공법』은 동결방지를 위해 설계가 되어 있고, 2013년 기시공(사면보강 : 락볼트 + 수발공 + 숏크리트)에 따른 사면안정화는 종료된 상황으로서 시공성,경제성을 고려한 공법변경이 가능함.

다. 공법변경 검토내용 및 세부 시공계획 : 따로붙임

첨부문서 1. 사면배수공 세부 시공계획서  1 부

2. 기술검토 및 자문의견서  1부.

3. 설계사 의견서  1부.

4. 북악터널 위치도 및 현황사진  1부.(따로송부). 끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
★주무관	김발현		시설보수과장	정재현		북부도로사업소장	11/17 이승진
협조자
시행	시설보수과-8220	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번동 365-1	/	www.seoul.go.kr
전화	944-5460	/전송	945-5073	/	kbh04099@seoul.go.kr	/	대시민공개