문서번호	공원조성과-13469
결재일자	2014.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		남산복원팀장	공원조성과장
임유미		김인숙	11/17 오순환
협조

｢시유공원 내 테마놀이터 재조성사업｣

설계심의 개최 결과보고

2014. 11

푸른도시국

(공원조성과)

｢시유공원 내 테마놀이터 재조성사업｣

설계심의 개최 결과보고

2014 시유공원 내 테마놀이터 재조성 사업의 추가대상지인 고척근린공원 내 어린이놀이터의 설계(안)에 대한 심의를 개최하고 결과를 보고드림.

□ 심의개요

○ 일    시 : 2014. 11. 13.(목) 11:00~11:30

○ 장    소 : 공원조성과 회의실

○ 참 석 자 : 유영봉 생활공원팀장, 자치구 담당자 등 6명

○ 심의내용 : 고척근린공원 내 어린이놀이터 재조성 설계(안)

- 위    치 : 구로구 고척로 45길 39 고척근린공원 내

- 면    적 : 1,497㎡

- 설계내용 : 안전 기준 미달의 놀이터를 테마가 있는 놀이터로 재조성,

편의시설 확충 및 경관조성

- 마스터플랜

□ 심의결과

○ 모래놀이터의 면적을 확대하여 모래놀이터 내에 그네를 설치하되 안전사고 예방을 위해 연령대별로 구분될 수 있도록 놀이시설 배치

○ 모래놀이터와 탄성포장의 경계부에서 모래가 유실되지 않도록 경사를 두어 설계

○ 놀이터 중간에 계획한 보호자용 앉음벽과 데크는 놀이에 방해가 되지 않게 공원의 가장자리(경계)로 이동

○ 놀이터 내 식재플랜터는 식생 보호를 위한 공간을 두어 수목이 잘 자랄 수 있게 식재계획 수립

○ 공원 내 태양광·풍력 에너지를 활용하는 것과 연계하여 놀이시설에도 에너지 전환을 체험하고 활용할 수 있는 시설 도입 검토

○ 기존 탄성포장의 일부 층을 제거하고 그 위에 탄성포장을 재포장하는 것은 기존재료와 신규재료 간 분리가 우려되니 기존 포장을 그대로 사용

○ 신규로 설치되는 시설물 기초부분과 기존 탄성포장의 경계부분에 재료가 분리되지 않도록 마감 철저

□ 향후계획

○ 2014. 10 ~ 11	: 설계용역 완료, 계약심사 등

○ 2014. 12 ~ 2015. 2	: 공사 발주 및 준공.  끝.